{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":58,"n_cols":11,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ADEA35A2VEB","ADEA50A2VEB","ADEA60A2VEB","ADEA71A2VEB","ADEA100A2VEB","ADEA125A2VEB"]
["Ventilátor","Externý statický tlak","","Vysoký","Pa","150","150","150","150","150","150"]
["Chladiaci výkon","Celkový výkon","","Men.","kW","","","","","","14.00"]
["Vykurovací výkon","Celkový výkon","","Nom. ot.","kW","","","","","","13.50"]
["Opláštenie","Farba","","","","Nenatretý (pozinkovaný)","Nenatretý (pozinkovaný)","Nenatretý (pozinkovaný)","Nenatretý (pozinkovaný)","Nenatretý (pozinkovaný)","Nenatretý (pozinkovaný)"]
["","Materiál","","","","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Šírka","mm","700","700","1000","1000","1400","1400"]
["","","","Hĺbka","mm","800","800","800","800","800","800"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","28","28","35","35","46","46"]
["Ventilátor","Prietok vzduchu","Chladenie","Vysoké","m³/min","15","15","18","18","29","34"]
["","","","Stredný","m³/min","12.5","12.5","15","15","26","29"]
["","","","Nízka","m³/min","10.5","10.5","12.5","12.5","23","23.5"]
["","","Kúrenie","Vysoké","m³/min","15","15","18","18","29","34"]
["","","Vykurovanie","Stredný","m³/min","12.5","12.5","15","15","26","29"]
["","","Kúrenie","Nízka","m³/min","10.5","10.5","12.5","12.5","23","23.5"]
["","Externý statický tlak","","Nom. ot.","Pa","30","30","30","30","40","50"]
["Akustický výkon","Chladenie","","","dBA","60","60","56","56","58","62"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Vysoké","dBA","35","35","30","30","34","37"]
["","","","Stredný","dBA","32","32","28","28","32","35"]
["","","","Nízka","dBA","29","29","25","25","30","32"]
["","Kúrenie","","Vysoké","dBA","37","37","31","31","36","38"]
["","Vykurovanie","","Stredný","dBA","34","34","28","28","33","35"]
["","Kúrenie","","Nízka","dBA","29","29","25","25","30","32"]
["Pripojenia potrubia","Kvapalina","","OD","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52"]
["","Plyn","","OD","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9"]
["","Odvod kondenzátu","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Výška odsávania","mm","","","","625","625","625","625","625","625"]
["Riadiace systémy","Infra. diaľkové ovládanie","","","","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66"]
["","Káblový diaľkový ovládač","","","","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["Štandardné príslušenstvo","Installation manual","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","","8","8"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Clamps","","","","4","4","4","","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","","40","40"]
["","Sealing pads","","","","5","5","5","","5","5"]
["Napájanie","Fáza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Zdroj napájania","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Poznámky","","","","","","","","(1) - Hladina akustického výkonu predstavuje absolútnu hodnotu, ktorú vytvára zdroj hluku.","(1) - Hladina akustického výkonu predstavuje absolútnu hodnotu, ktorú vytvára zdroj hluku.","(1) - Hladina akustického výkonu predstavuje absolútnu hodnotu, ktorú vytvára zdroj hluku."]
["","","","","","","","","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch"]
["Štandardné príslušenstvo","Návod na montáž","","","","","","","1"]
["","Podložka pre držiak ramena","","","","","","","8"]
["","Návod na prevádzku","","","","","","","1"]
["","Svorky","","","","","","","4"]
["","Vypúšťacia hadica","","","","","","","1"]
["","Izolácia príslušenstva","","","","","","","2"]
["","Kovová svorka pre odvodovú hadicu","","","","","","","1"]
["","Skrutky","","","","","","","40"]
["","Tesniace podložky","","","","","","","5"]