{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-M / ARXM-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXM25M2V1B / ARXM25N2V1B9","ATXM25M2V1B / ARXM25N5V1B9","ATXM35M2V1B / ARXM35N5V1B9","ATXM35M2V1B / ARXM35N2V1B9","ATXM50M2V1B / ARXM50N2V1B9"]
["Chladiaci výkon","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","","1.70"]
["","Max.","","kW","3.2","3.2","4.0","","5.30"]
["","Men.","","kW","2.5","2.5","3.4","","5.00"]
["Nominálna účinnosť","Annual energy consumption","","kWh","285","285","415"]
["","EER","","","4.39","4.39","4.09","","3.45"]
["","COP","","","5.00","5.00","4.04","","3.79"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","A","A","A","","A"]
["","","Vykurovanie","","A","A","A","","A"]
["Vykurovací výkon","Men.","","kW","2.80","2.80","4.00","","5.80"]
["","Min.","","kW","1.30","1.30","1.40","","1.70"]
["","Max.","","kW","4.70","4.70","5.20","","6.50"]
["Poznámky","","","","(1) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(1) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(1) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","","(1) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch"]
["","","","","(2) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(2) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(2) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","","(2) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;"]
["","","","","(3) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(3) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(3) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","","(3) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m."]
["Outdoor unit","","","","","","","ARXM35N2V1B9"]
["Chladiaci výkon","Min.","","kW","","","","1.4"]
["","Men.","","kW","","","","3.4"]
["","Max.","","kW","","","","4.0"]
["Vykurovací výkon","Min.","","kW","","","","1.40"]
["","Men.","","kW","","","","4.00"]
["","Max.","","kW","","","","5.20"]
["Nominálna účinnosť","EER","","","","","","4.09"]
["","COP","","","","","","4.04"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh","","","","415"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","","","","A"]
["","","Vykurovanie","","","","","A"]
["Chladenie","Trieda energetickej účinnosti","","","","","","A+++"]
["","Výkon","P návrh","kW","","","","3.40"]
["","SEER","","","","","","8.50"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/rok","","","","140"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","Trieda energetickej účinnosti","","","","","","A+++"]
["","Výkon","P návrh","kW","","","","2.50"]
["","SCOP/A","","","","","","5.10"]
["","Pdh Vykurovací výkon pri -10°","","kW","","","","2.35"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/rok","","","","686"]
["Rozsah energetickej účinnosti","","","","","","","A+++ ~ D"]