{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-R / ARXM-R9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXM25R2V1B / ARXM25R5V1B9","ATXM25R5V1B / ARXM25R5V1B9","ATXM35R2V1B / ARXM35R5V1B9","ATXM35R5V1B / ARXM35R5V1B9"]
["Chladiaci výkon","Min.","","kW","1.30","1.30","1.40","1.40"]
["","Max.","","kW","3.20","3.20","4.00","4.00"]
["","Men.","","kW","2.50","2.50","3.40","3.40"]
["Nominálna účinnosť","Ročná spotreba energie","","kWh","278","278","402","402"]
["","EER","","","4.50","4.50","4.23","4.23"]
["","COP","","","5.00","5.00","4.04","4.04"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","A","A","A","A"]
["","","Vykurovanie","","A","A","A","A"]
["Vykurovací výkon","Men.","","kW","2.80","2.80","4.00","4.00"]
["","Min.","","kW","1.30","1.30","1.40","1.40"]
["","Max.","","kW","4.70","4.70","5.20","5.20"]
["Poznámky","","","","(1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese"]
["","","","","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch"]
["","","","","(3) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(3) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(3) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(3) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;"]
["","","","","(4) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(4) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(4) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(4) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m."]