{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":95,"n_cols":13,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ATXM20R2V1B §$ ATXM20R5V1B","ATXM20R2V1B (Archived)","ATXM20R5V1B (Archived)","ATXM25R2V1B (Archived)","ATXM25R5V1B (Archived)","ATXM35R2V1B (Archived)","ATXM35R5V1B (Archived)","ATXM50R2V1B (Archived)"]
["Hladina akustického tlaku","Kúrenie","","Vysoké","dBA","39"]
["","","","Stredný","dBA","34"]
["","","","Tichá prevádzka","dBA","20"]
["","","","Nízka","dBA","26"]
["","Chladenie","","Medium","dBA","33"]
["","","","Tichá prevádzka","dBA","19"]
["","","","Nízka","dBA","25"]
["","","","Vysoké","dBA","41"]
["Štandardné príslušenstvo","Návod na montáž","","","","1"]
["","Návod na prevádzku","","","","1"]
["","Bezdrôtové diaľkové ovládanie","","","","1"]
["","Batérie so suchými článkami typu AAA","","","","2"]
["","Držiak diaľkového ovládača","","","","1"]
["","Montážna platnička","","","","1"]
["","Deodorizačný titánium apatitový filter","","","","1"]
["","Upevňovacie skrutky vnútornej jednotky","","","","2"]
["","Súprava adaptéra WLAN","","","","1"]
["Riadiace systémy","Wired remote control","","","","BRC073A1"]
["","Infrared remote control","","","","ARC466A67"]
["Pripojenia potrubí","Liquid","","OD","mm","6.35"]
["","Plyn","","OD","mm","9.50"]
["","Vypúšťanie","","","","18"]
["Príkon","Chladenie","","Men.","kW","0.029"]
["","Kúrenie","","Men.","kW","0.023"]
["Úroveň akustického výkonu","Chladenie","","","dBA","58"]
["","Vykurovanie","","","dBA","55"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Šírka","mm","778"]
["","","","Hĺbka","mm","272"]
["","","","Výška","mm","295"]
["Casing","Farba","","","","Biela"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","10.0"]
["Fan","Prietok vzduchu","Kúrenie","Vysoké","m³/min","9.3"]
["","","","Medium","m³/min","8.2"]
["","","","Nízka","m³/min","6.2"]
["","","","Tichá prevádzka","m³/min","5.1"]
["","","Chladenie","Nízka","m³/min","5.7"]
["","","","Medium","m³/min","7.5"]
["","","","Vysoké","m³/min","10.5"]
["","","","Tichá prevádzka","m³/min","4.3"]
["Power supply","Fáza","","","","1~"]
["","Name","","","","V1"]
["","Frekvencia","","","Hz","50"]
["","Napätie","","","V","220-240"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m","(1) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m"]
["","","","","","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m","(2) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m"]
["Vstup napájania","Chladenie","","Men.","kW","","0.029","0.029","0.029","0.029","0.03","0.03","0.03"]
["","Kúrenie","","Men.","kW","","0.023","0.023","0.022","0.022","0.027","0.027","0.032"]
["Opláštenie","Farba","","","","","Biela","Biela","Biela","Biela","Biela","Biela","Biela"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","","295","295","295","295","295","295","299"]
["","","","Šírka","mm","","778","778","778","778","778","778","998"]
["","","","Hĺbka","mm","","272","272","272","272","272","272","292"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","","10","10","10","10","10","10","14.5"]
["Ventilátor","Prietok vzduchu","Chladenie","Vysoké","m³/min","","10.5","10.5","10.5","10.5","11.3","11.3","15.8"]
["","","","Stredný","m³/min","","7.5","7.5","7.6","7.6","7.8","7.8","14"]
["","","","Nízka","m³/min","","5.7","5.7","5.7","5.7","6","6","11.4"]
["","","","Tichá prevádzka","m³/min","","4.3","4.3","4.1","4.1","4.2","4.2","8.3"]
["","","Kúrenie","Vysoké","m³/min","","9.3","9.3","9.8","9.8","9.8","9.8","15.8"]
["","","Vykurovanie","Stredný","m³/min","","8.2","8.2","8","8","8.5","8.5","14.2"]
["","","Kúrenie","Nízka","m³/min","","6.2","6.2","6.3","6.3","6.5","6.5","12"]
["","","","Tichá prevádzka","m³/min","","5.1","5.1","4.9","4.9","4.9","4.9","10.5"]
["Akustický výkon","Chladenie","","","dBA","","58","58","58","58","58","58","58"]
["","Vykurovanie","","","dBA","","55","55","55","55","55","55","58"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Vysoké","dBA","","41","41","41","41","45","45","44"]
["","","","Stredný","dBA","","33","33","33","33","33","33","40"]
["","","","Nízka","dBA","","25","25","25","25","25","25","36"]
["","","","Tichá prevádzka","dBA","","19","19","19","19","19","19","27"]
["","Kúrenie","","Vysoké","dBA","","39","39","39","39","39","39","43"]
["","Vykurovanie","","Stredný","dBA","","34","34","34","34","35","35","39"]
["","Kúrenie","","Nízka","dBA","","26","26","27","27","28","28","34"]
["","","","Tichá prevádzka","dBA","","20","20","20","20","20","20","31"]
["Pripojenia potrubia","Kvapalina","","OD","mm","","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Plyn","","OD","mm","","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7"]
["","Odvod kondenzátu","","","","","18","18","18","18","18","18","18"]
["Riadiace systémy","Infra. diaľkové ovládanie","","","","","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67"]
["","Káblový diaľkový ovládač","","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Štandardné príslušenstvo","Installation manual","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Wireless remote control","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","WLAN adapter kit","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Operation manual","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","","1","1","1","1","1","1","2"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Mounting plate","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Napájanie","Názov","","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Fáza","","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Zdroj napájania","Frekvencia","","","Hz","","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Štandardné príslušenstvo","Silver particle filter","","","","","","","","","","","1"]