{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXN-NB / ARXN-NB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXN25NV1B / ARXN25NV1B","ATXN35NV1B / ARXN35NV1B","ATXN50NV1B / ARXN50NV1B","ATXN60NV1B / ARXN60NV1B"]
["Chladiaci výkon","Min.","","kW","1.300","1.300","1.630","1.750"]
["","Max.","","kW","3.000","3.800","6.200","6.500"]
["","Men.","","kW","2.560 (2)","3.410 (2)","5.480 (2)","6.230 (2)"]
["Nominálna účinnosť","Ročná spotreba energie","","kWh","347","530","833","964"]
["","EER","","","3.69 (1)","3.22 (1)","3.29 (1)","3.23 (1)"]
["","COP","","","4.06 (1)","3.77 (1)","3.63 (1)","3.81 (1)"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","A","A","A","A"]
["","","Vykurovanie","","A","A","A","A"]
["Vykurovací výkon","Men.","","kW","2.840 (2)","3.580 (2)","5.620 (2)","6.400 (2)"]
["","Min.","","kW","1.300","1.300","1.170","1.200"]
["","Max.","","kW","4.000","4.750","6.600","8.000"]
["Poznámky","","","","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ"]
["","","","","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž"]
["","","","","(3) - Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s normou ISO 5151 (bezkanálová jednotka) alebo ISO 13253 (kanálová jednotka)","(3) - Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s normou ISO 5151 (bezkanálová jednotka) alebo ISO 13253 (kanálová jednotka)","(3) - Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s normou ISO 5151 (bezkanálová jednotka) alebo ISO 13253 (kanálová jednotka)","(3) - Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s normou ISO 5151 (bezkanálová jednotka) alebo ISO 13253 (kanálová jednotka)"]
["","","","","(4) - Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia.","(4) - Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia.","(4) - Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia.","(4) - Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia."]