{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":9,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXN-NB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ATXN25NV1B","ATXN35NV1B","ATXN50NV1B","ATXN60NV1B"]
["Hladina akustického tlaku","Kúrenie","","Vysoké","dBA","40","","40","43"]
["","","","Tichá prevádzka","dBA","21","","32","33"]
["","","","Nízka","dBA","29","","35","37"]
["","Chladenie","","Tichá prevádzka","dBA","21","","32","33"]
["","","","Super vysoká","dBA","41","","44","46"]
["","","","Nízka","dBA","29","","35","37"]
["","","","Vysoké","dBA","40","","40","43"]
["","","","Men.","dBA","34","","38","41"]
["","Chladenie","","Men.","dBA","34","","38","41"]
["Akustický výkon","Chladenie","","","dBA","53","","55","61"]
["","Vykurovanie","","","dBA","53","","55","61"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Šírka","mm","859","","1,124","1,124"]
["","","","Hĺbka","mm","209","","237","237"]
["","","","Výška","mm","288","","310","310"]
["Casing","Colour","","","","Biela","","Biela","Biela"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","9.0","","14.0","14.0"]
["Power supply","Phase","","","","1~","","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","","50","50"]
["","Názov","","","","V1","","V1","V1"]
["","Napätie","","","V","220-240","","220-240","220-240"]
["Poznámky","","","","","(1) - Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s normou ISO 5151 (bezkanálová jednotka) alebo ISO 13253 (kanálová jednotka)","","(1) - Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s normou ISO 5151 (bezkanálová jednotka) alebo ISO 13253 (kanálová jednotka)","(1) - Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s normou ISO 5151 (bezkanálová jednotka) alebo ISO 13253 (kanálová jednotka)"]
["","","","","","(2) - Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia.","","(2) - Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia.","(2) - Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia."]
["Ventilátor","Prietok vzduchu","Chladenie","Men.","m³/min","","7.98"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Men.","dBA","","34"]
["Ventilátor","Prietok vzduchu","Kúrenie","Men.","m³/min","","7.98"]
["Hladina akustického tlaku","Kúrenie","","Men.","dBA","","34"]
["Opláštenie","Farba","","","","","Biela"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","","288"]
["","","","Šírka","mm","","859"]
["","","","Hĺbka","mm","","209"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","","9.0"]
["Ventilátor","Prietok vzduchu","Chladenie","Vysoké","m³/min","","10.14"]
["","","","Nízka","m³/min","","6.54"]
["","","","Tichá prevádzka","m³/min","","4.68"]
["","","Kúrenie","Vysoké","m³/min","","10.14"]
["","","","Nízka","m³/min","","6.54"]
["","","","Tichá prevádzka","m³/min","","4.68"]
["Akustický výkon","Chladenie","","","dBA","","54"]
["","Vykurovanie","","","dBA","","54"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Super vysoká","dBA","","42"]
["","","","Vysoké","dBA","","41"]
["","","","Nízka","dBA","","30"]
["","","","Tichá prevádzka","dBA","","22"]
["","Kúrenie","","Vysoké","dBA","","41"]
["","","","Nízka","dBA","","30"]
["","","","Tichá prevádzka","dBA","","22"]
["Napájanie","Názov","","","","","V1"]
["","Fáza","","","","","1~"]
["Zdroj napájania","Frekvencia","","","Hz","","50"]
["","Napätie","","","V","","220-240"]