{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-N / ARXP-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXP20N5V1B / ARXP20M5V1B","ATXP25N5V1B / ARXP25M5V1B","ATXP35N5V1B / ARXP35M5V1B"]
["Outdoor unit","","","","ARXP20M5V1B","ARXP25M5V1B","ARXP35M5V1B"]
["Chladiaci výkon","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3"]
["","Men.","","kW","2.00","2.50","3.50"]
["","Max.","","kW","2.6","3.0","4.0"]
["Vykurovací výkon","Min.","","kW","1.30","1.30","1.30"]
["","Men.","","kW","2.50","3.00","4.00"]
["","Max.","","kW","3.50","4.00","4.80"]
["Nominálna účinnosť","COP","","","4.77","4.36","4.02"]
["","EER","","","3.71","3.71","3.24"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","A","A","A"]
["","","Vykurovanie","","A","A","A"]
["Poznámky","","","","(1) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(1) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(1) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch"]
["","","","","(2) - Nominálny výkon chladenia závisí od: vnút. teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35°CDB, ekviv. dĺžky potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšení: 0 m. Údaje pre radu s vysokou účinnosťou, certif. Eurovent","(2) - Nominálny výkon chladenia závisí od: vnút. teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35°CDB, ekviv. dĺžky potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšení: 0 m. Údaje pre radu s vysokou účinnosťou, certif. Eurovent","(2) - Nominálny výkon chladenia závisí od: vnút. teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35°CDB, ekviv. dĺžky potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšení: 0 m. Údaje pre radu s vysokou účinnosťou, certif. Eurovent"]
["","","","","(3) - Nominálny výkon vykurovania závisí od: vnút. teploty: 20°CDB vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, ekviv. dĺžky potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšení: 0 m. Údaje pre radu so štand. účinnosťou","(3) - Nominálny výkon vykurovania závisí od: vnút. teploty: 20°CDB vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, ekviv. dĺžky potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšení: 0 m. Údaje pre radu so štand. účinnosťou","(3) - Nominálny výkon vykurovania závisí od: vnút. teploty: 20°CDB vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, ekviv. dĺžky potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšení: 0 m. Údaje pre radu so štand. účinnosťou"]