{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ATXP20N5V1B9","ATXP25N5V1B9","ATXP35N5V1B9"]
["Príkon","Chladenie","","Men.","kW","0.019","0.020","0.032"]
["","Kúrenie","","Men.","kW","0.023","0.023","0.032"]
["Opláštenie","Farba","","","","Biela","Biela","Biela"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","286","286","286"]
["","","","Šírka","mm","770","770","770"]
["","","","Hĺbka","mm","225","225","225"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","8.50","8.50","9.00"]
["Ventilátor","Prietok vzduchu","Chladenie","Vysoké","m³/min","9.5","9.7","11.5"]
["","","","Medium","m³/min","7.4","7.7","8.3"]
["","","","Nízka","m³/min","5.6","5.8","6.3"]
["","","","Tichá prevádzka","m³/min","4.2","4.2","4.5"]
["","","Kúrenie","Vysoké","m³/min","10.4","10.4","11.5"]
["","","","Medium","m³/min","8.1","8.1","9.0"]
["","","","Nízka","m³/min","6.2","6.4","7.0"]
["","","","Tichá prevádzka","m³/min","5.2","5.2","5.1"]
["Úroveň akustického výkonu","Chladenie","","","dBA","55","55","58"]
["","Vykurovanie","","","dBA","55","55","58"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Vysoké","dBA","39","40","43"]
["","","","Medium","dBA","33","33","34"]
["","","","Nízka","dBA","25","26","27"]
["","","","Tichá prevádzka","dBA","19","19","20"]
["","Kúrenie","","Vysoké","dBA","39","40","40"]
["","","","Stredný","dBA","34","34","35"]
["","","","Nízka","dBA","28","28","29"]
["","","","Tichá prevádzka","dBA","21","21","21"]
["Pripojenia potrubí","Liquid","","OD","mm","6","6","6"]
["","Plyn","","OD","mm","9.50","9.50","9.50"]
["","Drain","","","","18","18","18"]
["Control systems","Infrared remote control","","","","ARC480A78","ARC480A78","ARC480A78"]
["","Wired remote control","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Štandardné príslušenstvo","Návod na montáž","","","","1","1","1"]
["","Návod na prevádzku","","","","1","1","1"]
["","Infračervené diaľkové ovládanie","","","","1","1","1"]
["","Batérie so suchými článkami typu AAA","","","","2","2","2"]
["","Držiak diaľkového ovládača","","","","1","1","1"]
["","Montážna platnička","","","","1","1","1"]
["","Deodorizačný titánium apatitový filter","","","","1","1","1"]
["","Strieborný filter pevných častíc","","","","1","1","1"]
["","Upevňovacie skrutky vnútornej jednotky","","","","2","2","2"]
["","Všeobecné bezpečnostné opatrenia","","","","1","1","1"]
["Power supply","Fáza","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna)","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna)","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna)"]
["","","","","","(3) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(3) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(3) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch"]