{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":10,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CYQS-DK-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","CYQS150DK80FBN","CYQS150DK80FSN","CYQS200DK100FSN","CYQS200DK100FBN","CYQS250DK140FBN","CYQS250DK140FSN"]
["Šírka dvierok","Max.","","m","1.5","1.5","2.0","2.0","2.5","2.5"]
["Chladivo","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Typ","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","Šírka","mm","1,500","1,500","2,000","2,000","2,500","2,500"]
["","","Hĺbka","mm","590","590","590","590","590","590"]
["","","Výška","mm","270","270","270","270","270","270"]
["Opláštenie","Materiál","","","Elekro-galvanizovaný oceľový plech","Elekro-galvanizovaný oceľový plech","Elekro-galvanizovaný oceľový plech","Elekro-galvanizovaný oceľový plech","Elekro-galvanizovaný oceľový plech","Elekro-galvanizovaný oceľový plech"]
["","Farba","","","RAL9016","RAL9006","RAL9006","RAL9016","RAL9016","RAL9006"]
["Hmotnosť","Jednotka","","kg","66","66","83","83","107","107"]
["Výška dvierok","Max.","","m","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)"]
["Pripojenia potrubí","Kvapalina","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plyn","OD","mm","16.0","16.0","16.0","16.0","19.0","19.0"]
["Príkon","Iba ventilátor","Men.","kW","0.35","0.35","0.46","0.46","0.58","0.58"]
["Požadovaný priestor pod stropom >","mm","","","420","420","420","420","420","420"]
["Power supply","Frekvencia","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Napätie","","V","230","230","230","230","230","230"]
["Poznámky","","","","(1) - Inštalačná úroveň B: štandardné nastavenie, ďalšie informácie nájdete v dátovej knihe alebo inštalačnej príručke (dostupná iba jedna inštalačná úroveň)","(1) - Inštalačná úroveň B: štandardné nastavenie, ďalšie informácie nájdete v dátovej knihe alebo inštalačnej príručke (dostupná iba jedna inštalačná úroveň)","(1) - Inštalačná úroveň B: štandardné nastavenie, ďalšie informácie nájdete v dátovej knihe alebo inštalačnej príručke (dostupná iba jedna inštalačná úroveň)","(1) - Inštalačná úroveň B: štandardné nastavenie, ďalšie informácie nájdete v dátovej knihe alebo inštalačnej príručke (dostupná iba jedna inštalačná úroveň)","(1) - Inštalačná úroveň B: štandardné nastavenie, ďalšie informácie nájdete v dátovej knihe alebo inštalačnej príručke (dostupná iba jedna inštalačná úroveň)","(1) - Inštalačná úroveň B: štandardné nastavenie, ďalšie informácie nájdete v dátovej knihe alebo inštalačnej príručke (dostupná iba jedna inštalačná úroveň)"]
["","","","","(2) - Priaznivé podmienky: kryté obchodné centrum alebo vstup s otáčavými dverami","(2) - Priaznivé podmienky: kryté obchodné centrum alebo vstup s otáčavými dverami","(2) - Priaznivé podmienky: kryté obchodné centrum alebo vstup s otáčavými dverami","(2) - Priaznivé podmienky: kryté obchodné centrum alebo vstup s otáčavými dverami","(2) - Priaznivé podmienky: kryté obchodné centrum alebo vstup s otáčavými dverami","(2) - Priaznivé podmienky: kryté obchodné centrum alebo vstup s otáčavými dverami"]
["","","","","(3) - Normálne podmienky: slabý priamy vietor, žiadne otvorené dvere na opačnej strane, prízemná budova","(3) - Normálne podmienky: slabý priamy vietor, žiadne otvorené dvere na opačnej strane, prízemná budova","(3) - Normálne podmienky: slabý priamy vietor, žiadne otvorené dvere na opačnej strane, prízemná budova","(3) - Normálne podmienky: slabý priamy vietor, žiadne otvorené dvere na opačnej strane, prízemná budova","(3) - Normálne podmienky: slabý priamy vietor, žiadne otvorené dvere na opačnej strane, prízemná budova","(3) - Normálne podmienky: slabý priamy vietor, žiadne otvorené dvere na opačnej strane, prízemná budova"]
["","","","","(4) - Nepriaznivé podmienky: umiestnenie v rohu alebo štvorci, viacero poschodí a/alebo otvorené schodisko","(4) - Nepriaznivé podmienky: umiestnenie v rohu alebo štvorci, viacero poschodí a/alebo otvorené schodisko","(4) - Nepriaznivé podmienky: umiestnenie v rohu alebo štvorci, viacero poschodí a/alebo otvorené schodisko","(4) - Nepriaznivé podmienky: umiestnenie v rohu alebo štvorci, viacero poschodí a/alebo otvorené schodisko","(4) - Nepriaznivé podmienky: umiestnenie v rohu alebo štvorci, viacero poschodí a/alebo otvorené schodisko","(4) - Nepriaznivé podmienky: umiestnenie v rohu alebo štvorci, viacero poschodí a/alebo otvorené schodisko"]
["","","","","(5) - Hladina akustického tlaku (vo vzdialenosti 3 m)","(5) - Hladina akustického tlaku (vo vzdialenosti 3 m)","(5) - Hladina akustického tlaku (vo vzdialenosti 3 m)","(5) - Hladina akustického tlaku (vo vzdialenosti 3 m)","(5) - Hladina akustického tlaku (vo vzdialenosti 3 m)","(5) - Hladina akustického tlaku (vo vzdialenosti 3 m)"]
["","","","","(6) - Pripojenia potrubia a vedenia sú na vrchnej strane jednotky","(6) - Pripojenia potrubia a vedenia sú na vrchnej strane jednotky","(6) - Pripojenia potrubia a vedenia sú na vrchnej strane jednotky","(6) - Pripojenia potrubia a vedenia sú na vrchnej strane jednotky","(6) - Pripojenia potrubia a vedenia sú na vrchnej strane jednotky","(6) - Pripojenia potrubia a vedenia sú na vrchnej strane jednotky"]
["","","","","(7) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(7) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(7) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(7) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(7) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(7) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny"]