{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBH-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBH08EA9W","EHBH08EF9W"]
["Opláštenie","Farba","","","","Biela + čierna","Biela + čierna"]
["","Materiál","","","","Živica, oceľový plech","Živica, oceľový plech"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","840","840"]
["","","","Šírka","mm","440","440"]
["","","","Hĺbka","mm","390","390"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","42.4","42.4"]
["PED","Kategória","","","","Čl. 4.3, Pozrite si poznámku 1","Čl. 4.3, Pozrite si poznámku 1"]
["Úroveň akustického výkonu","Men.","","","dBA","42 (4)","42 (4)"]
["Hladina akustického tlaku","Men.","","","dBA","28 (5)","28 (5)"]
["Prevádzkový rozsah","Kúrenie","Strana vody","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["Napájanie","Názov","","","","Pozrite si poznámku 7","Pozrite si poznámku 7"]
["Elektrický ohrievač","Zdroj napájania","","Názov","","9W","9W"]
["","","","Fáza","","3~","3~"]
["","","","Frekvencia","Hz","50","50"]
["","","","Napätie","V","400","400"]
["","Odporúčané poistky","","","A","20.0 (8)","20.0 (8)"]
["Poznámky","","","","","(1) - Kategória jednotky PED: Art3§3: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES","(1) - Kategória jednotky PED: Art3§3: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES"]
["","","","","","(2) - Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním).","(2) - Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním)."]
["","","","","","(3) - Bez vody v jednotke. Toto min. množstvo vody je dostatočné pri väčšine použití. Počas dôležitých procesov môže byť potrebné viac vody.","(3) - Bez vody v jednotke. Toto min. množstvo vody je dostatočné pri väčšine použití. Počas dôležitých procesov môže byť potrebné viac vody."]
["","","","","","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(5) - Hodnoty hluku sa merajú včiastočne bezodrazovej miestnosti. Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti aakustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku. Hladina akustického výkonu predstavuje absolútnu hodnotu, ktorú zv","(5) - Hodnoty hluku sa merajú včiastočne bezodrazovej miestnosti. Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti aakustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku. Hladina akustického výkonu predstavuje absolútnu hodnotu, ktorú zv"]
["","","","","","(6) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu","(6) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu"]
["","","","","","(7) - Vyššie uvedené napájanie pre komunikačný adaptér je len pre prídavný ohrievač. Elektrická krabička komunikačného adaptéra je napájaná cez vonkajšiu jednotku. Voliteľný zásobník na teplú pitnú vodu má samostatné napájanie.","(7) - Vyššie uvedené napájanie pre komunikačný adaptér je len pre prídavný ohrievač. Elektrická krabička komunikačného adaptéra je napájaná cez vonkajšiu jednotku. Voliteľný zásobník na teplú pitnú vodu má samostatné napájanie."]
["","","","","","(8) - 4 póly 20 A krivka 400 V trieda vypnutia C (pozrite si schému zapojenia)","(8) - 4 póly 20 A krivka 400 V trieda vypnutia C (pozrite si schému zapojenia)"]
["","","","","","(9) - Vyberte priemer a typ podľa národných a miestnych nariadení","(9) - Vyberte priemer a typ podľa národných a miestnych nariadení"]