{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBX-CB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBX04CB3V","EHBX08CB3V","EHBX08CB9W","EHBX11CB3V","EHBX11CB9W","EHBX16CB3V","EHBX16CB9W"]
["Opláštenie","Farba","","","","Biela","Biela","Biela","Biela","Biela","Biela","Biela"]
["","Materiál","","","","Predobalený tabuľový plech","Predobalený tabuľový plech","Predobalený tabuľový plech","Predobalený tabuľový plech","Predobalený tabuľový plech","Predobalený tabuľový plech","Predobalený tabuľový plech"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","890","890","890","890","890","890","890"]
["","","","Šírka","mm","480","480","480","480","480","480","480"]
["","","","Hĺbka","mm","344","344","344","344","344","344","344"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","42.0","44.0","45.0","43.0","45.0","44.0","46.0"]
["PED","Kategória","","","","Art3§3, Pozrite si poznámku 1","Kategória I, Pozrite si poznámku 1","Kategória I, Pozrite si poznámku 1","Art3§3, Pozrite si poznámku 1","Art3§3, Pozrite si poznámku 1","Art3§3, Pozrite si poznámku 1","Art3§3, Pozrite si poznámku 1"]
["Úroveň akustického výkonu","Men.","","","dBA","40.0","40.0","40.0","41.0 (4)","41.0 (4)","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Hladina akustického tlaku","Men.","","","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0 (5)","27.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Prevádzkový rozsah","Kúrenie","Strana vody","Min.","°C","15","15","15","15 (6)","15 (6)","15 (6)","15 (6)"]
["","","","Max.","°C","55.0","55.0","55.0","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)"]
["","Chladenie","Strana vody","Min.","°C","5.00","5.00","5.00","5.00 (9)","5.00 (9)","5.00 (9)","5.00 (9)"]
["","","","Max.","°C","22.0","22.0","22.0","22.0","22.0","22.0","22.0"]
["Napájanie","Názov","","","","Pozrite si poznámku 11","Pozrite si poznámku 11","Pozrite si poznámku 11","Pozrite si poznámku 11","Pozrite si poznámku 11","Pozrite si poznámku 11","Pozrite si poznámku 11"]
["Elektrický ohrievač","Zdroj napájania","","Názov","","3V3","3V3","9W","3V3","9W","3V3","9W"]
["","","","Fáza","","1~","1~","Pozrite si Návod na montáž alebo výkres 4D093592","1~","Pozrite si Návod na montáž alebo výkres 4D093592","1~","Pozrite si Návod na montáž alebo výkres 4D093592"]
["","","","Frekvencia","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Napätie","V","230","230","","230","","230"]
["Pripojenia vedenia","Pripojenia vedenia-=-Na prepojenie s&nbsp;používateľským rozhraním","","Pripojenia vedenia-=-Na prepojenie s&nbsp;používateľským rozhraním-=-Množstvo","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","","","Pripojenia vedenia-=-Na prepojenie s&nbsp;používateľským rozhraním-=-Poznámka","","075 mm² až do 125 mm² (max. dĺžka 500 m)","075 mm² až do 125 mm² (max. dĺžka 500 m)","075 mm² až do 125 mm² (max. dĺžka 500 m)","075 mm² až do 125 mm² (max. dĺžka 500 m)","075 mm² až do 125 mm² (max. dĺžka 500 m)","075 mm² až do 125 mm² (max. dĺžka 500 m)","075 mm² až do 125 mm² (max. dĺžka 500 m)"]
["Poznámky","","","","","(1) - Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním).","(1) - Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním).","(1) - Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním).","(1) - Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním).","(1) - Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním).","(1) - Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním).","(1) - Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním)."]
["","","","","","(2) - Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby","(2) - Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby","(2) - Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby","(2) - Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby","(2) - Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby","(2) - Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby","(2) - Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby"]
["","","","","","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(4) - Hladina akustického tlaku sa meria v bezodrazovej miestnosti vo vzdialenosti 1 m od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti a akustického prostredia. Uvedená hladina akustického tlaku je max. možná hodnota vnútri prevádz. rozsahu jednotky.","(4) - Hladina akustického tlaku sa meria v bezodrazovej miestnosti vo vzdialenosti 1 m od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti a akustického prostredia. Uvedená hladina akustického tlaku je max. možná hodnota vnútri prevádz. rozsahu jednotky.","(4) - Hladina akustického tlaku sa meria v bezodrazovej miestnosti vo vzdialenosti 1 m od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti a akustického prostredia. Uvedená hladina akustického tlaku je max. možná hodnota vnútri prevádz. rozsahu jednotky.","(4) - Hladina akustického tlaku sa meria v bezodrazovej miestnosti vo vzdialenosti 1 m od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti a akustického prostredia. Uvedená hladina akustického tlaku je max. možná hodnota vnútri prevádz. rozsahu jednotky.","(4) - Hladina akustického tlaku sa meria v bezodrazovej miestnosti vo vzdialenosti 1 m od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti a akustického prostredia. Uvedená hladina akustického tlaku je max. možná hodnota vnútri prevádz. rozsahu jednotky.","(4) - Hladina akustického tlaku sa meria v bezodrazovej miestnosti vo vzdialenosti 1 m od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti a akustického prostredia. Uvedená hladina akustického tlaku je max. možná hodnota vnútri prevádz. rozsahu jednotky.","(4) - Hladina akustického tlaku sa meria v bezodrazovej miestnosti vo vzdialenosti 1 m od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti a akustického prostredia. Uvedená hladina akustického tlaku je max. možná hodnota vnútri prevádz. rozsahu jednotky."]
["","","","","","(5) - 15℃ – 25 °C: Iba BUH bez prevádzky tepelného čerpadla = počas uvedenia do prevádzky","(5) - 15℃ – 25 °C: Iba BUH bez prevádzky tepelného čerpadla = počas uvedenia do prevádzky","(5) - 15℃ – 25 °C: Iba BUH bez prevádzky tepelného čerpadla = počas uvedenia do prevádzky","(5) - 15℃ – 25 °C: Iba BUH bez prevádzky tepelného čerpadla = počas uvedenia do prevádzky","(5) - 15℃ – 25 °C: Iba BUH bez prevádzky tepelného čerpadla = počas uvedenia do prevádzky","(5) - 15℃ – 25 °C: Iba BUH bez prevádzky tepelného čerpadla = počas uvedenia do prevádzky","(5) - 15℃ – 25 °C: Iba BUH bez prevádzky tepelného čerpadla = počas uvedenia do prevádzky"]
["","","","","","(6) - Ak očakávate kondenzáciu, musíte zvážiť inštaláciu súpravy kondenzačnej vaničky EKHBDP*.","(6) - Ak očakávate kondenzáciu, musíte zvážiť inštaláciu súpravy kondenzačnej vaničky EKHBDP*.","(6) - Ak očakávate kondenzáciu, musíte zvážiť inštaláciu súpravy kondenzačnej vaničky EKHBDP*.","(6) - Viac informácii o rozdieloch medzi modelmi *RHQ* a *RLQ* nájdete v prevádzkovom rozsahu","(6) - Viac informácii o rozdieloch medzi modelmi *RHQ* a *RLQ* nájdete v prevádzkovom rozsahu","(6) - Viac informácii o rozdieloch medzi modelmi *RHQ* a *RLQ* nájdete v prevádzkovom rozsahu","(6) - Viac informácii o rozdieloch medzi modelmi *RHQ* a *RLQ* nájdete v prevádzkovom rozsahu"]
["","","","","","(7) -                                             >                      50°C len BSH, bez tepelného čerpadla                    ","(7) -                                             >                      50°C len BSH, bez tepelného čerpadla                    ","(7) -                                             >                      50°C len BSH, bez tepelného čerpadla                    ","(7) - Ak očakávate kondenzáciu, musíte zvážiť inštaláciu súpravy kondenzačnej vaničky EKHBDP*.","(7) - Ak očakávate kondenzáciu, musíte zvážiť inštaláciu súpravy kondenzačnej vaničky EKHBDP*.","(7) - Ak očakávate kondenzáciu, musíte zvážiť inštaláciu súpravy kondenzačnej vaničky EKHBDP*.","(7) - Ak očakávate kondenzáciu, musíte zvážiť inštaláciu súpravy kondenzačnej vaničky EKHBDP*."]
["","","","","","","","","(8) -                                             >                      50°C len BSH, bez tepelného čerpadla                    ","(8) -                                             >                      50°C len BSH, bez tepelného čerpadla                    ","(8) -                                             >                      50°C len BSH, bez tepelného čerpadla                    ","(8) -                                             >                      50°C len BSH, bez tepelného čerpadla                    "]