{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVH-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVH08S18EJ9W","EHVH08S18EA9W","EHVH08S23EA9W","EHVH08S23EJ9W"]
["Opláštenie","Farba","","","","Biela + čierna","Biela + čierna","Biela + čierna","Biela + čierna"]
["","Materiál","","","","Predobalený tabuľový plech","Predobalený tabuľový plech","Predobalený tabuľový plech","Predobalený tabuľový plech"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","1,650","1,650","1,850","1,850"]
["","","","Šírka","mm","595","595","595","595"]
["","","","Hĺbka","mm","625","625","625","625"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","119","119","128","128"]
["PED","Kategória","","","","Čl. 4.3, Pozrite si poznámku 1","Čl. 4.3, Pozrite si poznámku 1","Čl. 4.3, Pozrite si poznámku 1","Čl. 4.3, Pozrite si poznámku 1"]
["Úroveň akustického výkonu","Men.","","","dBA","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)"]
["Hladina akustického tlaku","Men.","","","dBA","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)"]
["Prevádzkový rozsah","Kúrenie","Strana vody","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Max.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","Chladenie","Okolitá teplota","Min.","°CDB","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","Strana vody","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Max.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["Napájanie","Názov","","","","Pozrite si poznámku 9","Pozrite si poznámku 9","Pozrite si poznámku 9","Pozrite si poznámku 9"]
["Elektrický ohrievač","Zdroj napájania","","Názov","","9W","9W","9W","9W"]
["","","","Fáza","","3~","3~","3~","3~"]
["","","","Frekvencia","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Napätie","V","400","400","400","400"]
["","Odporúčané poistky","","","A","20","20","20","20"]
["Poznámky","","","","","(1) - Kategória jednotky PED: Art3§3: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES","(1) - Kategória jednotky PED: Art3§3: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES","(1) - Kategória jednotky PED: Art3§3: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES","(1) - Kategória jednotky PED: Art3§3: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES"]
["","","","","","(2) - Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním).","(2) - Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním).","(2) - Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním).","(2) - Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním)."]
["","","","","","(3) - Na základe dT 45 K","(3) - Na základe dT 45 K","(3) - Na základe dT 45 K","(3) - Na základe dT 45 K"]
["","","","","","(4) - Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby","(4) - Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby","(4) - Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby","(4) - Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby"]
["","","","","","(5) - Bez vody v jednotke. Toto min. množstvo vody je dostatočné pri väčšine použití. Počas dôležitých procesov môže byť potrebné viac vody.","(5) - Bez vody v jednotke. Toto min. množstvo vody je dostatočné pri väčšine použití. Počas dôležitých procesov môže byť potrebné viac vody.","(5) - Bez vody v jednotke. Toto min. množstvo vody je dostatočné pri väčšine použití. Počas dôležitých procesov môže byť potrebné viac vody.","(5) - Bez vody v jednotke. Toto min. množstvo vody je dostatočné pri väčšine použití. Počas dôležitých procesov môže byť potrebné viac vody."]
["","","","","","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(7) - Hodnoty hluku sa merajú včiastočne bezodrazovej miestnosti. Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti aakustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku.","(7) - Hodnoty hluku sa merajú včiastočne bezodrazovej miestnosti. Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti aakustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku.","(7) - Hodnoty hluku sa merajú včiastočne bezodrazovej miestnosti. Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti aakustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku.","(7) - Hodnoty hluku sa merajú včiastočne bezodrazovej miestnosti. Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti aakustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku."]
["","","","","","(8) - Pozrite si prevádzkový rozsah jednotky.","(8) - Pozrite si prevádzkový rozsah jednotky.","(8) - Pozrite si prevádzkový rozsah jednotky.","(8) - Pozrite si prevádzkový rozsah jednotky."]
["","","","","","(9) - Vyššie uvedená spotreba energie jednotky svýmenníkom je iba pre záložný ohrievač. Rozvádzač ačerpadlo jednotky svýmenníkom je napájané zvonkajšej jednotky. Voliteľná domáca nádrž na horúcu vodu má oddelené napájanie.","(9) - Vyššie uvedená spotreba energie jednotky svýmenníkom je iba pre záložný ohrievač. Rozvádzač ačerpadlo jednotky svýmenníkom je napájané zvonkajšej jednotky. Voliteľná domáca nádrž na horúcu vodu má oddelené napájanie.","(9) - Vyššie uvedená spotreba energie jednotky svýmenníkom je iba pre záložný ohrievač. Rozvádzač ačerpadlo jednotky svýmenníkom je napájané zvonkajšej jednotky. Voliteľná domáca nádrž na horúcu vodu má oddelené napájanie.","(9) - Vyššie uvedená spotreba energie jednotky svýmenníkom je iba pre záložný ohrievač. Rozvádzač ačerpadlo jednotky svýmenníkom je napájané zvonkajšej jednotky. Voliteľná domáca nádrž na horúcu vodu má oddelené napájanie."]
["","","","","","(10) - 4 póly 20 A krivka 400 V trieda vypnutia C (pozrite si schému zapojenia)","(10) - 4 póly 20 A krivka 400 V trieda vypnutia C (pozrite si schému zapojenia)","(10) - 4 póly 20 A krivka 400 V trieda vypnutia C (pozrite si schému zapojenia)","(10) - 4 póly 20 A krivka 400 V trieda vypnutia C (pozrite si schému zapojenia)"]
["","","","","","(11) - 2 póly 20 A krivka 400 V trieda vypnutia C (pozrite si schému zapojenia)","(11) - 2 póly 20 A krivka 400 V trieda vypnutia C (pozrite si schému zapojenia)","(11) - 2 póly 20 A krivka 400 V trieda vypnutia C (pozrite si schému zapojenia)","(11) - 2 póly 20 A krivka 400 V trieda vypnutia C (pozrite si schému zapojenia)"]