{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVZ-CB3V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVZ04S18CB3V","EHVZ08S18CB3V","EHVZ16S18CB3V"]
["Opláštenie","Farba","","","","Biela","Biela","Biela"]
["","Materiál","","","","Predobalený tabuľový plech","Predobalený tabuľový plech","Predobalený tabuľový plech"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","1,732","1,732","1,732"]
["","","","Šírka","mm","600","600","600"]
["","","","Hĺbka","mm","728","728","728"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","121","122","121"]
["PED","Kategória","","","","Art3§3, Pozrite si poznámku 1","Kategória I, Pozrite si poznámku 1","Art3§3, Pozrite si poznámku 1"]
["Úroveň akustického výkonu","Men.","","","dBA","42","42","44 (6)"]
["Hladina akustického tlaku","Men.","","","dBA","28","28","30 (7)"]
["Prevádzkový rozsah","Kúrenie","Strana vody","Min.","°C","15","15","15 (8)"]
["","","","Max.","°C","55","55","55 (9)"]
["Napájanie","Názov","","","","Pozrite si poznámku 12","Pozrite si poznámku 12","Pozrite si poznámku 12"]
["Elektrický ohrievač","Zdroj napájania","","Názov","","3V3","3V3","3V3"]
["","","","Fáza","","1~","1~","1~"]
["","","","Frekvencia","Hz","50","50","50"]
["","","","Napätie","V","230","230","230"]
["Pripojenia vedenia","Pripojenia vedenia-=-Na prepojenie s&nbsp;používateľským rozhraním","","Pripojenia vedenia-=-Na prepojenie s&nbsp;používateľským rozhraním-=-Množstvo","","2","2","2"]
["","","","Pripojenia vedenia-=-Na prepojenie s&nbsp;používateľským rozhraním-=-Poznámka","","0,75 mm² až do 1,25 mm² (max. dĺžka 500 m)","0,75 mm² až do 1,25 mm² (max. dĺžka 500 m)","0,75 mm² až do 1,25 mm² (max. dĺžka 500 m)"]
["Poznámky","","","","","(1) - Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním).","(1) - Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním).","(1) - Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním)."]
["","","","","","(2) - Tepelná strata podľa normy EN12897","(2) - Tepelná strata podľa normy EN12897","(2) - Tepelná strata podľa normy EN12897"]
["","","","","","(3) - Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby","(3) - Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby","(3) - Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby"]
["","","","","","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(5) - Hladina tlaku zvuku sa meria v bezodrazovej miestnosti vo vzdialenosti 1m od jednotky. Predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti aakustiky.","(5) - Hladina tlaku zvuku sa meria v bezodrazovej miestnosti vo vzdialenosti 1m od jednotky. Predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti aakustiky.","(5) - Hladina tlaku zvuku sa meria v bezodrazovej miestnosti vo vzdialenosti 1m od jednotky. Predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti aakustiky."]
["","","","","","(6) - 15℃ – 25 °C: Iba BUH, bez prevádzky tepelného čerpadla = počas uvedenia do prevádzky","(6) - 15℃ – 25 °C: Iba BUH, bez prevádzky tepelného čerpadla = počas uvedenia do prevádzky","(6) - 15℃ – 25 °C: Iba BUH, bez prevádzky tepelného čerpadla = počas uvedenia do prevádzky"]
["","","","","","(7) - Pre vonkajšie jednotky *RLQ* & > 55℃ len BUH, bez prevádzky tepelného čerpadla","(7) - Pre vonkajšie jednotky *RLQ* & > 55℃ len BUH, bez prevádzky tepelného čerpadla","(7) - Viac informácii o rozdieloch medzi modelmi *RHQ* a *RLQ* nájdete v prevádzkovom rozsahu"]
["","","","","","","","(8) - Pre vonkajšie jednotky *RLQ* & > 55℃ len BUH, bez prevádzky tepelného čerpadla"]
["","","","","","","","(9) - Pre vonkajšie jednotky *RHQ* & > 50℃ len BUH, bez prevádzky tepelného čerpadla"]