{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHBRD-ADV17"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHBRD011ADV17","EKHBRD014ADV17","EKHBRD016ADV17"]
["Opláštenie","Farba","","","","Kovovo-šedá","Kovovo-šedá","Kovovo-šedá"]
["","Materiál","","","","Predobalený tabuľový plech","Predobalený tabuľový plech","Predobalený tabuľový plech"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","705","705","705"]
["","","","Šírka","mm","600","600","600"]
["","","","Hĺbka","mm","695","695","695"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","144","144","144"]
["PED","Kategória","","","","Vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES","Vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES","Vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES"]
["Chladivo","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Náplň","","","kg","2.6","2.6","2.6"]
["Úroveň akustického výkonu","Men.","","","dBA","59","60","60"]
["Hladina akustického tlaku","Men.","","","dBA","43, 46, 0, 0","45, 46, 0, 0","46, 46, 0, 0"]
["Prevádzkový rozsah","Kúrenie","Strana vody","Min.","°C","25","25","25"]
["","","","Max.","°C","80.0","80.0","80.0"]
["Napájanie","Názov","","","","V1","V1","V1"]
["","Fáza","","","","1~","1~","1~"]
["Zdroj napájania","Frekvencia","","","Hz","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Prúd","Odporúčané poistky","","","A","25","25","25"]
["Poznámky","","","","","(1) - Menovitý prietok vody pre Dt: 10°C","(1) - Menovitý prietok vody pre Dt: 10°C","(1) - Menovitý prietok vody pre Dt: 10°C"]
["","","","","","(2) - Maximálny prietok vody pre Dt: 5°C","(2) - Maximálny prietok vody pre Dt: 5°C","(2) - Maximálny prietok vody pre Dt: 5°C"]
["","","","","","(3) - Úroveň akustického tlaku sa meria pri podľa normy ISO3744. Hladina akustického výkonu sa vypočítava z úrovne akustického tlaku.","(3) - Úroveň akustického tlaku sa meria pri podľa normy ISO3744. Hladina akustického výkonu sa vypočítava z úrovne akustického tlaku.","(3) - Úroveň akustického tlaku sa meria pri podľa normy ISO3744. Hladina akustického výkonu sa vypočítava z úrovne akustického tlaku."]
["","","","","","(4) - Hladiny hluku sú merané v pri týchto podmienkach: EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; okolité podmienky 7°CDB/6°CWB","(4) - Hladiny hluku sú merané v pri týchto podmienkach: EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; okolité podmienky 7°CDB/6°CWB","(4) - Hladiny hluku sú merané v pri týchto podmienkach: EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; okolité podmienky 7°CDB/6°CWB"]
["","","","","","(5) - Hladiny hluku sú merané v pri týchto podmienkach: EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; okolité podmienky 7°CDB/6°CWB","(5) - Hladiny hluku sú merané v pri týchto podmienkach: EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; okolité podmienky 7°CDB/6°CWB","(5) - Hladiny hluku sú merané v pri týchto podmienkach: EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; okolité podmienky 7°CDB/6°CWB"]
["","","","","","(6) - Hladina hluku platí pre podmienky voľného poľa, pretože bola meraná v čiastočne bezodrazovej miestnosti. Nameraná hodnota v skutočných inštalačných podmienkach bude vyššia v dôsledku hluku z okolitého prostredia a odrazu zvuku.","(6) - Hladina hluku platí pre podmienky voľného poľa, pretože bola meraná v čiastočne bezodrazovej miestnosti. Nameraná hodnota v skutočných inštalačných podmienkach bude vyššia v dôsledku hluku z okolitého prostredia a odrazu zvuku.","(6) - Hladina hluku platí pre podmienky voľného poľa, pretože bola meraná v čiastočne bezodrazovej miestnosti. Nameraná hodnota v skutočných inštalačných podmienkach bude vyššia v dôsledku hluku z okolitého prostredia a odrazu zvuku."]
["","","","","","(7) - EW = teplota pítokovej vody - LW - teplota odtokovej vody","(7) - EW = teplota pítokovej vody - LW - teplota odtokovej vody","(7) - EW = teplota pítokovej vody - LW - teplota odtokovej vody"]
["","","","","","(8) - Vonkajšie okolie, vnutorné okolie: 5°C~30°C","(8) - Vonkajšie okolie, vnutorné okolie: 5°C~30°C","(8) - Vonkajšie okolie, vnutorné okolie: 5°C~30°C"]
["","","","","","(9) - Pre podrobnosti porzi prevádzkový rozsah TW. V kombinácii EKHBRD*AC* + EMRQ* pozri EMRQ* prevádzkový rozsah ! -> -15°C","(9) - Pre podrobnosti porzi prevádzkový rozsah TW. V kombinácii EKHBRD*AC* + EMRQ* pozri EMRQ* prevádzkový rozsah ! -> -15°C","(9) - Pre podrobnosti porzi prevádzkový rozsah TW. V kombinácii EKHBRD*AC* + EMRQ* pozri EMRQ* prevádzkový rozsah ! -> -15°C"]