{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELVH-E6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELVH12S18EJ6V","ELVH12S23EJ6V"]
["Opláštenie","Farba","","","","Biela + čierna","Biela + čierna"]
["","Materiál","","","","Predobalený tabuľový plech","Predobalený tabuľový plech"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","1,655","1,855"]
["","","","Šírka","mm","595","595"]
["","","","Hĺbka","mm","634","634"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","120","129"]
["PED","Kategória","","","","Kategória II","Kategória II"]
["Úroveň akustického výkonu","Men.","","","dBA","44.0","44.0"]
["Hladina akustického tlaku","Men.","","","dBA","30.0","30.0"]
["Prevádzkový rozsah","Kúrenie","Strana vody","Min.","°C","15","15"]
["","","","Max.","°C","65","65"]
["","Chladenie","Okolitá teplota","Min.","°CDB","10","10"]
["","","Strana vody","Min.","°C","5","5"]
["","","","Max.","°C","22","22"]
["Napájanie","Názov","","","","Pozrite si poznámku 6","Pozrite si poznámku 6"]
["Elektrický ohrievač","Zdroj napájania","","Názov","","6V3","6V3"]
["","","","Fáza","","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Napätie","V","230","230"]
["","Odporúčané poistky","","","A","20.000","20.000"]
["Poznámky","","","","","(1) - V závislosti od prevádzkového režimu sa prevádzková oblasť rozšíri na nižšie prietoky – pozrite si krivku ESP.","(1) - V závislosti od prevádzkového režimu sa prevádzková oblasť rozšíri na nižšie prietoky – pozrite si krivku ESP."]
["","","","","","(2) - Na základe dT 45 K","(2) - Na základe dT 45 K"]
["","","","","","(3) - Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby","(3) - Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby"]
["","","","","","(4) - Odmerané s tlakovou stratou 10 kPa vo vykurovacom systéme s prevádzkovou teplotou odtokovej vody 47 až 55°C v miestnosti s teplotou okolia 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(4) - Odmerané s tlakovou stratou 10 kPa vo vykurovacom systéme s prevádzkovou teplotou odtokovej vody 47 až 55°C v miestnosti s teplotou okolia 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu","(5) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu"]
["","","","","","(6) - 4 póly 20 A krivka 400 V trieda vypnutia C (pozrite si schému zapojenia)","(6) - 4 póly 20 A krivka 400 V trieda vypnutia C (pozrite si schému zapojenia)"]