{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":8,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPRA14DAW1","EPRA16DAW1","EPRA18DAW1"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","1003","1003","1003"]
["","","","Šírka","mm","1270","1270","1270"]
["","","","Hĺbka","mm","533","533","533"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","151","151","151"]
["Prevádz. rozsah","Chladenie","","Min.","°CDB","10","10","10"]
["","","","Max.","°CDB","43","43","43"]
["Prevádzkový rozsah","Teplá úžitková voda","","Min.","°CDB","-28","-28","-28"]
["Prevádz. rozsah","Teplá pitná voda","","Max.","°CDB","35","35","35"]
["Úroveň akustického výkonu","Kúrenie","","Men.","dBA","56.0","56.0","59.0"]
["","Chladenie","","Men.","dBA","56.0","56.0","59.0"]
["Hladina akustického tlaku","Kúrenie","","Men.","dBA","43.0","43.0","48.0"]
["","Chladenie","","Men.","dBA","43","43","48"]
["Chladivo","Typ","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Náplň","","","tCO2Eq","2.84","2.84","2.84"]
["","Náplň","","","kg","4.2","4.2","4.2"]
["Pripojenia potrubí","Úroveň hladiny","IU - OU","Max.","m","10.0","10.0","10.0"]
["Napájanie","Názov","","","","W1","W1","W1"]
["","Fáza","","","","3~","3~","3~"]
["Zdroj napájania","Frekvencia","","","Hz","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","400","400","400"]
["Prúd","Odporúčané poistky","","","A","16","16","16"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chladenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ohrievanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Chladenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ohrievanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Chladenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ohrievanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Hladina akustického tlaku sa meria prostredníctvom mikrofónu v určitej vzdialenosti od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti a akustiky. Ďalšie informácie nájdete v nákrese akustického spektra. Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C).","(2) - Hladina akustického tlaku sa meria prostredníctvom mikrofónu v určitej vzdialenosti od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti a akustiky. Ďalšie informácie nájdete v nákrese akustického spektra. Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C).","(2) - Hladina akustického tlaku sa meria prostredníctvom mikrofónu v určitej vzdialenosti od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti a akustiky. Ďalšie informácie nájdete v nákrese akustického spektra. Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C)."]
["","","","","","(3) - Percentuálna hodnota vykurovacieho výkonu pri Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Percentuálna hodnota vykurovacieho výkonu pri Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Percentuálna hodnota vykurovacieho výkonu pri Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C)"]