{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":64,"n_cols":8,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERRQ-AV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERRQ011AAV1","ERRQ014AAV1","ERRQ016AAV1"]
["Hladina akustického tlaku","Kúrenie","","Men.","dBA","","53","55"]
["Štandardné príslušenstvo","Návod na montáž","","","","","1","1"]
["Úroveň akustického výkonu","Kúrenie","","Men.","dBA","","69","71"]
["Chladiace médium","Charge","","","TCO2Eq","","9.4","9.4"]
["","GWP","","","","","2,087.5","2,087.5"]
["","Náplň","","","kg","","4.5","4.5"]
["","Typ","","","","","R-410A","R-410A"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Šírka","mm","","900","900"]
["","","","Hĺbka","mm","","320","320"]
["","","","Výška","mm","","1,345","1,345"]
["Prevádzkový rozsah","Kúrenie","","Max.","° CWB","","20","20"]
["","","","Min.","° CWB","","-20","-20"]
["","Teplá úžitková voda","","Min.","°CDB","","-20","-20"]
["","","","Max.","°CDB","","35","35"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","","120","120"]
["Pripojenia potrubia","Tepelná izolácia","","","","","Potrubí kvapaliny aj plynu","Potrubí kvapaliny aj plynu"]
["","Kvapalina","","OD","mm","","9.52","9.52"]
["","Plyn","","OD","mm","","15.9","15.9"]
["","Vypúšťanie","","OD","mm","","26x3","26x3"]
["","Úroveň hladiny","IU - OU","Max.","m","","30","30"]
["Power supply","Fáza","","","","","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","","50","50"]
["","Názov","","","","","V1","V1"]
["","Napätie","","","V","","220-240","220-240"]
["Prúd","Odporúčané poistky","","","A","","25","25"]
["Poznámky","","","","","","(1) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu","(1) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu"]
["","","","","","","(2) - V súlade s normou EN/IEC 61000-3-11, môže byť potrebná konzultácia s operátorom rozvodnej siete, aby sa zaistilo, že bude zariadenie pripojené iba k zdroju s hodnotou Zsys (impedancia systému) ≤ Zmax.","(2) - V súlade s normou EN/IEC 61000-3-11, môže byť potrebná konzultácia s operátorom rozvodnej siete, aby sa zaistilo, že bude zariadenie pripojené iba k zdroju s hodnotou Zsys (impedancia systému) ≤ Zmax."]
["","","","","","","(3) - Skratový výkon","(3) - Skratový výkon"]
["","","","","","","(4) - Vyberte priemer a typ podľa národných a miestnych nariadení","(4) - Vyberte priemer a typ podľa národných a miestnych nariadení"]
["","","","","","","(5) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre zmeny napätia, napäťové výkyvy a kmitanie vo verejných systémoch s dodávkou nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým príkonom ≤ 75 A.","(5) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre zmeny napätia, napäťové výkyvy a kmitanie vo verejných systémoch s dodávkou nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým príkonom ≤ 75 A."]
["","","","","","","(6) - Impedancia systému","(6) - Impedancia systému"]
["","","","","","","(7) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu","(7) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu"]
["","","","","","","(8) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(8) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","1345"]
["","","","Šírka","mm","900"]
["","","","Hĺbka","mm","320"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","120"]
["Prevádzkový rozsah","Kúrenie","","Min.","° CWB","-20"]
["","","","Max.","° CWB","20"]
["","Teplá úžitková voda","","Min.","°CDB","-20"]
["Prevádz. rozsah","Teplá pitná voda","","Max.","°CDB","35"]
["Úroveň akustického výkonu","Kúrenie","","Men.","dBA","68"]
["Hladina akustického tlaku","Kúrenie","","Men.","dBA","52"]
["Chladivo","Typ","","","","R-410A"]
["","GWP","","","","2087.5"]
["","Náplň","","","tCO2Eq","9.4"]
["","Náplň","","","kg","4.5"]
["Pripojenia potrubia","Kvapalina","","OD","mm","9.52"]
["","Plyn","","OD","mm","15.9"]
["Pripojenia potrubí","Vypúšťanie","","OD","mm","26x3"]
["","Úroveň hladiny","IU - OU","Max.","m","30"]
["Pripojenia potrubia","Tepelná izolácia","","","","Potrubí kvapaliny aj plynu"]
["Štandardné príslušenstvo","Installation manual","","","","1"]
["Napájanie","Názov","","","","V1"]
["","Fáza","","","","1~"]
["Zdroj napájania","Frekvencia","","","Hz","50"]
["","Napätie","","","V","220-240"]
["Prúd","Odporúčané poistky","","","A","25"]