{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":17,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETBH16E9W7 / EPRA14-18DW7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETBH16EF9W7 / EPRA14DAW17","ETBH16EF9W7 / EPRA14DBW17","ETBH16EJ9W7 / EPRA14DAW17","ETBH16EJ9W7 / EPRA14DBW17","ETBH16EF9W7 / EPRA16DAW17","ETBH16EF9W7 / EPRA16DBW17","ETBH16EJ9W7 / EPRA16DAW17","ETBH16EJ9W7 / EPRA16DBW17","ETBH16EF9W7 / EPRA18DAW17","ETBH16EF9W7 / EPRA18DBW17","ETBH16EJ9W7 / EPRA18DAW17","ETBH16EJ9W7 / EPRA18DBW17"]
["Vnútorná jednotka","","","","","","","ETBH16EJ9W7","ETBH16EJ9W7","","","ETBH16EJ9W7","ETBH16EJ9W7","","","ETBH16EJ9W7","ETBH16EJ9W7"]
["Vykurovací výkon","Min.","","","kW","3.70 (1)","3.70 (1)","3.70 (1)","3.70 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","4.40 (1)","4.40 (1)","4.40 (1)","4.40 (1)"]
["","Men.","","","kW","5.90 (2)","5.90 (2)","5.90 (2)","5.90 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Max.","","","kW","9.75 (1)","9.75 (1)","9.75 (1)","9.75 (1)","10.44 (1)","10.44 (1)","10.44 (1)","10.44 (1)","11.60 (1)","11.60 (1)","11.60 (1)","11.60 (1)"]
["Vstup napájania","Kúrenie","","Min.","kW","0.84 (5)","0.84 (5)","0.84 (5)","0.84 (5)","0.90 (5)","0.90 (5)","0.90 (5)","0.90 (5)","1.00 (5)","1.00 (5)","1.00 (5)","1.00 (5)"]
["","","","Men.","kW","1.23 (2)","1.23 (2)","1.23 (2)","1.23 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["","","","Max.","kW","2.17 (5)","2.17 (5)","2.17 (5)","2.17 (5)","2.32 (5)","2.32 (5)","2.32 (5)","2.32 (5)","2.58 (5)","2.58 (5)","2.58 (5)","2.58 (5)"]
["COP","","","","","4.79 (2)","4.79 (2)","4.79 (2)","4.79 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["Vykur. priestoru","Priemerné podnebie – výstup vody 55°C","Všeobecné","SCOP","","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57"]
["","","","Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Priemerné podnebie – výstup vody 35°C","Všeobecné","SCOP","","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71"]
["","","","Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Rozsah energetickej účinnosti","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Poznámky","","","","","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB"]
["","","","","","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB"]
["","","","","","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511"]
["","","","","","(6) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(6) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(6) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(6) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(6) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(6) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(6) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(6) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(6) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(6) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(6) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(6) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147."]
["","","","","","(7) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(7) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(7) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(7) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(7) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(7) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(7) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(7) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(7) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(7) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(7) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(7) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť"]