{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETBX16E6V7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETBX16EF6V7","ETBX16EJ6V7"]
["Opláštenie","Farba","","","","Biela + čierna","Biela + čierna"]
["","Materiál","","","","Živica, oceľový plech","Živica, oceľový plech"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","840","840"]
["","","","Šírka","mm","440","440"]
["","","","Hĺbka","mm","390","390"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","38.0","38.0"]
["Úroveň akustického výkonu","Men.","","","dBA","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Hladina akustického tlaku","Men.","","","dBA","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Prevádzkový rozsah","Kúrenie","Strana vody","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","Chladenie","Okolitá teplota","Min.","°CDB","0 (6)","0 (6)"]
["","","Strana vody","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["Napájanie","Názov","","","","Pozrite si poznámku 8","Pozrite si poznámku 8"]
["Elektrický ohrievač","Zdroj napájania","","Názov","","6V3","6V3"]
["","","","Fáza","","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Frekvencia","Hz","50","50"]
["","","","Napätie","V","230","230"]
["","Odporúčané poistky","","","A","20.000 (9)","20.000 (9)"]
["Poznámky","","","","","(1) - Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním).","(1) - Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním)."]
["","","","","","(2) - Vrátane potrubia + záložného ohrievača; bez expanznej nádoby","(2) - Vrátane potrubia + záložného ohrievača; bez expanznej nádoby"]
["","","","","","(3) - Bez vody v jednotke. Toto min. množstvo vody je dostatočné pri väčšine použití. Počas dôležitých procesov môže byť potrebné viac vody.","(3) - Bez vody v jednotke. Toto min. množstvo vody je dostatočné pri väčšine použití. Počas dôležitých procesov môže byť potrebné viac vody."]
["","","","","","(4) - Odmerané s tlakovou stratou 10 kPa vo vykurovacom systéme s prevádzkovou teplotou odtokovej vody 47 až 55°C v miestnosti s teplotou okolia 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(4) - Odmerané s tlakovou stratou 10 kPa vo vykurovacom systéme s prevádzkovou teplotou odtokovej vody 47 až 55°C v miestnosti s teplotou okolia 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - Hodnota sa meria v bezodrazovej miestnosti vo vzdialenosti 1 m od jednotky. Predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti a akustiky. Uvedená hladina akustického tlaku sa meria s tlakovou stratou 10 kPa vo vykurovacom systéme s prevádzkovou teplotou odtokovej vody 47 až 55°C v miestnosti s teplotou okolia 20°C.","(5) - Hodnota sa meria v bezodrazovej miestnosti vo vzdialenosti 1 m od jednotky. Predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti aakustiky. Uvedená hladina akustického tlaku sa meria s tlakovou stratou 10 kPa vo vykurovacom systéme s prevádzkovou teplotou odtokovej vody 47 až 55°C v miestnosti s teplotou okolia 20°C."]
["","","","","","(6) - Pozrite si prevádzkový rozsah jednotky.","(6) - Pozrite si prevádzkový rozsah jednotky."]
["","","","","","(7) - V závislosti od prevádzkového režimu, prečítajte si inštalačnú príručku.","(7) - Vzávislosti od prevádzkového režimu, prečítajte si inštalačnú príručku."]
["","","","","","(8) - 4 póly 20 A krivka 400 V trieda vypnutia C (pozrite si schému zapojenia)","(8) - Vyššie uvedená spotreba energie jednotky svýmenníkom je iba pre záložný ohrievač. Rozvádzač ačerpadlo jednotky svýmenníkom je napájané zvonkajšej jednotky. Voliteľná domáca nádrž na horúcu vodu má oddelené napájanie."]
["","","","","","","(9) - 4 póly 20 A krivka 400 V trieda vypnutia C (pozrite si schému zapojenia)"]