{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETBX16E9W7 / EPRA14-18DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETBX16EF9W7 / EPRA14DAV37","ETBX16EF9W7 / EPRA16DAV37","ETBX16EF9W7 / EPRA18DAV37"]
["Vykurovací výkon","Min.","","","kW","3.70","3.96","4.40"]
["","Men.","","","kW","5.69","9.00","9.00"]
["","Max.","","","kW","10.18","10.91","12.12"]
["Chladiaci výkon","Men.","","","kW","10.6, 6.90","11.5, 7.88","12.5, 8.86"]
["Vstup napájania","Kúrenie","","Min.","kW","0.88","0.95","1.05"]
["","","","Men.","kW","1.22","1.80","1.80"]
["","","","Max.","kW","2.09","2.24","2.49"]
["","Chladenie","","Men.","kW","2.55, 2.56","2.80, 2.93","3.05, 3.31"]
["COP","","","","","4.67","5.00","5.00"]
["EER","","","","","4.13, 2.70","4.11, 2.69","4.09, 2.68"]
["Vykur. priestoru","Priemerné podnebie – výstup vody 55°C","Všeobecné","SCOP","","3.62","3.62","3.62"]
["","","","Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru","","A++","A++","A++"]
["","Priemerné podnebie – výstup vody 35°C","Všeobecné","SCOP","","4.57","4.57","4.57"]
["","","","Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru","","A+++","A+++","A+++"]
["Poznámky","","","","","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB"]
["","","","","","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB"]
["","","","","","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511"]
["","","","","","(6) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(6) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(6) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť"]