{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSHB-D / EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSHB16P30DA / EPRA14DAW1","ETSHB16P50DA / EPRA14DAW1","ETSHB16P30DA / EPRA16DAW1","ETSHB16P50DA / EPRA16DAW1","ETSHB16P30DA / EPRA18DAW1","ETSHB16P50DA / EPRA18DAW1"]
["Vnútorná jednotka","","","","","ETSHB16P30DA","ETSHB16P50DA","ETSHB16P30DA","ETSHB16P50DA","ETSHB16P30DA","ETSHB16P50DA"]
["Vykurovací výkon","Min.","","","kW","3.70","3.70","3.96","3.96","4.40","4.40"]
["","Men.","","","kW","5.90","5.90","9.00","9.00","9.00","9.00"]
["","Max.","","","kW","9.75","9.75","10.44","10.44","11.60","11.60"]
["Vstup napájania","Kúrenie","","Min.","kW","0.84","0.84","0.90","0.90","1.00","1.00"]
["","","","Men.","kW","1.23","1.23","1.80","1.80","1.80","1.80"]
["","","","Max.","kW","2.17","2.17","2.32","2.32","2.58","2.58"]
["Príkon","Teplá pitná voda od 10°C do 50°C","","Nom. ot.","kWh","3.50","4.98","3.50","4.98","3.50","4.98"]
["Doba ohrevu od 10°C do 50°C","hod.","","","","1 hod. 25 min. pri okolitej teplote 7°C","9 h 20 min. pri okolitej teplote 7°C","1 hod. 25 min. pri okolitej teplote 7°C","9 h 20 min. pri okolitej teplote 7°C","1 hod. 25 min. pri okolitej teplote 7°C","9 h 20 min. pri okolitej teplote 7°C"]
["COP","","","","","4.79","4.79","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["Ohrev teplej pitnej vody","Všeobecné","","Uvedený záťažový profil","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Priemerná klíma","","Trieda energetickej účinnosti ohrevu vody","","A","A","A","A","A","A"]
["Vykur. priestoru","Priemerné podnebie – výstup vody 55°C","Všeobecné","SCOP","","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57"]
["","","","Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Priemerné podnebie – výstup vody 35°C","Všeobecné","SCOP","","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71"]
["","","","Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Rozsah energetickej účinnosti","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Poznámky","","","","","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(3) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(3) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(3) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(3) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(3) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511"]