{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSHB16E / EPRA14-18DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSHB16P30EF / EPRA14DAV37","ETSHB16P50EF / EPRA14DAV37","ETSHB16P30EF / EPRA16DAV37","ETSHB16P50EF / EPRA16DAV37","ETSHB16P30EF / EPRA18DAV37","ETSHB16P50EF / EPRA18DAV37"]
["Vykurovací výkon","Min.","","","kW","37.00","37.00","396.00","396.00","44.00","44.00"]
["","Men.","","","kW","569","569","9.00","9.00","9.00","9.00"]
["","Max.","","","kW","1018.00","1018.00","1091.00","1091.00","1212.00","1212.00"]
["Vstup napájania","Kúrenie","","Min.","kW","88.00","88.00","95.00","95.00","105.00","105.00"]
["","","","Men.","kW","122","122","18.0","18.0","18.0","18.0"]
["","","","Max.","kW","209.00","209.00","224.00","224.00","249.00","249.00"]
["COP","","","","","467.00","467.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["Ohrev teplej pitnej vody","Všeobecné","","Uvedený záťažový profil","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Priemerná klíma","","Trieda energetickej účinnosti ohrevu vody","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Vykur. priestoru","Priemerné podnebie – výstup vody 55°C","Všeobecné","SCOP","","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58"]
["","","","Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Priemerné podnebie – výstup vody 35°C","Všeobecné","SCOP","","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51"]
["","","","Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Poznámky","","","","","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(3) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(3) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(3) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(3) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(3) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511"]