{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":29,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSXB16E7 / EPRA14-18DW7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSXB16P50EF7 / EPRA14DAW17","ETSXB16P30EF7 / EPRA14DAW17","ETSXB16P30EF7 / EPRA14DBW17","ETSXB16P50EF7 / EPRA14DBW17","ETSXB16P30EG7 / EPRA14DAW17","ETSXB16P30EG7 / EPRA14DBW17","ETSXB16P50EG7 / EPRA14DAW17","ETSXB16P50EG7 / EPRA14DBW17","ETSXB16P30EF7 / EPRA16DAW17","ETSXB16P50EF7 / EPRA16DAW17","ETSXB16P30EF7 / EPRA16DBW17","ETSXB16P50EF7 / EPRA16DBW17","ETSXB16P30EG7 / EPRA16DAW17","ETSXB16P30EG7 / EPRA16DBW17","ETSXB16P50EG7 / EPRA16DAW17","ETSXB16P50EG7 / EPRA16DBW17","ETSXB16P30EF7 / EPRA18DAW17","ETSXB16P50EF7 / EPRA18DAW17","ETSXB16P30EF7 / EPRA18DBW17","ETSXB16P50EF7 / EPRA18DBW17","ETSXB16P30EG7 / EPRA18DAW17","ETSXB16P30EG7 / EPRA18DBW17","ETSXB16P50EG7 / EPRA18DAW17","ETSXB16P50EG7 / EPRA18DBW17"]
["Vykurovací výkon","Min.","","","kW","3.70","3.70","3.70","3.70","3.70","3.70","3.70","3.70","3.96","3.96","3.96","3.96","3.96 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","4.40","4.40","4.40","4.40","4.40","4.40","4.40","4.40"]
["","Men.","","","kW","5.90","5.90","5.90","5.90","5.90 (2)","5.90 (2)","5.90 (2)","5.90 (2)","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Max.","","","kW","9.75","9.75","9.75","9.75","9.75 (1)","9.75 (1)","9.75 (1)","9.75 (1)","10.44","10.44","10.44","10.44","10.44 (1)","10.44 (1)","10.44 (1)","10.44 (1)","11.60","11.60","11.60","11.60","11.60 (1)","11.60 (1)","11.60 (1)","11.60 (1)"]
["Chladiaci výkon","Men.","","","kW","10.6, 6.90","10.6, 6.90","10.6, 6.90","10.6, 6.90","10.6 (3), 6.90 (4)","10.6 (3), 6.90 (4)","10.6 (3), 6.90 (4)","10.6 (3), 6.90 (4)","11.5, 7.88","11.5, 7.88","11.5, 7.88","11.5, 7.88","11.5 (3), 7.88 (4)","11.5 (3), 7.88 (4)","11.5 (3), 7.88 (4)","11.5 (3), 7.88 (4)","12.5, 8.86","12.5, 8.86","12.5, 8.86","12.5, 8.86","12.5 (3), 8.86 (4)","12.5 (3), 8.86 (4)","12.5 (3), 8.86 (4)","12.5 (3), 8.86 (4)"]
["Vstup napájania","Kúrenie","","Min.","kW","0.84","0.84","0.84","0.84","0.84 (5)","0.84 (5)","0.84 (5)","0.84 (5)","0.90","0.90","0.90","0.90","0.90 (5)","0.90 (5)","0.90 (5)","0.90 (5)","1.00","1.00","1.00","1.00","1.00 (5)","1.00 (5)","1.00 (5)","1.00 (5)"]
["","","","Men.","kW","1.23","1.23","1.23","1.23","1.23 (2)","1.23 (2)","1.23 (2)","1.23 (2)","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["","","","Max.","kW","2.17","2.17","2.17","2.17","2.17 (5)","2.17 (5)","2.17 (5)","2.17 (5)","2.32","2.32","2.32","2.32","2.32 (5)","2.32 (5)","2.32 (5)","2.32 (5)","2.58","2.58","2.58","2.58","2.58 (5)","2.58 (5)","2.58 (5)","2.58 (5)"]
["","Chladenie","","Men.","kW","2.55, 2.56","2.55, 2.56","2.55, 2.56","2.55, 2.56","2.55 (3), 2.56 (4)","2.55 (3), 2.56 (4)","2.55 (3), 2.56 (4)","2.55 (3), 2.56 (4)","2.80, 2.93","2.80, 2.93","2.80, 2.93","2.80, 2.93","2.80 (3), 2.93 (4)","2.80 (3), 2.93 (4)","2.80 (3), 2.93 (4)","2.80 (3), 2.93 (4)","3.05, 3.31","3.05, 3.31","3.05, 3.31","3.05, 3.31","3.05 (3), 3.31 (4)","3.05 (3), 3.31 (4)","3.05 (3), 3.31 (4)","3.05 (3), 3.31 (4)"]
["COP","","","","","4.79","4.79","4.79","4.79","4.79 (2)","4.79 (2)","4.79 (2)","4.79 (2)","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["EER","","","","","4.13, 2.70","4.13, 2.70","4.13, 2.70","4.13, 2.70","4.13 (3), 2.70 (4)","4.13 (3), 2.70 (4)","4.13 (3), 2.70 (4)","4.13 (3), 2.70 (4)","4.11, 2.69","4.11, 2.69","4.11, 2.69","4.11, 2.69","4.11 (3), 2.69 (4)","4.11 (3), 2.69 (4)","4.11 (3), 2.69 (4)","4.11 (3), 2.69 (4)","4.09, 2.68","4.09, 2.68","4.09, 2.68","4.09, 2.68","4.09 (3), 2.68 (4)","4.09 (3), 2.68 (4)","4.09 (3), 2.68 (4)","4.09 (3), 2.68 (4)"]
["Ohrev teplej pitnej vody","Všeobecné","","Uvedený záťažový profil","","XL","L","L","XL","L","L","XL","XL","L","XL","L","XL","L","L","XL","XL","L","XL","L","XL","L","L","XL","XL"]
["","Priemerná klíma","","Trieda energetickej účinnosti ohrevu vody","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Vykur. priestoru","Priemerné podnebie – výstup vody 55°C","Všeobecné","SCOP","","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63"]
["","","","Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Priemerné podnebie – výstup vody 35°C","Všeobecné","SCOP","","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81"]
["","","","Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Poznámky","","","","","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB"]
["","","","","","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB"]
["","","","","","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511"]