{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":11,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVH16E6V / EPRA014-018DV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVH16S23EA6V / EPRA14DAV3","ETVH16S18EA6V / EPRA14DAV3","ETVH16S23EA6V / EPRA16DAV3","ETVH16S18EA6V / EPRA16DAV3","ETVH16S23EA6V / EPRA18DAV3","ETVH16S18EA6V / EPRA18DAV3"]
["Ohrev tep. vody","Všeobecné","","Uvedený záťažový profil","","XL","","XL","","XL"]
["","Priemerná klíma","","Trieda energetickej účinnosti ohrevu vody","","A","","A","","A"]
["COP","","","","","4.67 (2)","4.67","5.00 (2)","5.00","5.00 (2)","5.00"]
["Vykur. priestoru","Priemerné podnebie – výstup vody 55°C","Všeobecné","Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru","","A++","","A++","","A++"]
["","","","ηs (Sezónna účinnosť vykurovania priestoru)","%","140","","140","","140"]
["","","","SCOP","","3.58","","3.58","","3.58"]
["Heat up time from 10°C to 50°C","hr","","","","1h13min at 7°C ambient temperature","","1h13min at 7°C ambient temperature","","1h13min at 7°C ambient temperature"]
["Vykurovací výkon","Men.","","","kW","5.69 (2)","","9.00 (2)","","9.00 (2)"]
["","Min.","","","kW","3.70 (1)","","3.96 (1)","","4.40 (1)"]
["","Max.","","","kW","10.18 (1)","","10.91 (1)","","12.12 (1)"]
["Vstup napájania","Kúrenie","","Max.","kW","2.09 (5)","","2.24 (5)","","2.49 (5)"]
["","","","Min.","kW","0.88 (5)","","0.95 (5)","","1.05 (5)"]
["","","","Men.","kW","1.22 (2)","","1.80 (2)","","1.80 (2)"]
["","Domestic hot water from 10°C to 50°C","","Nom.","kWh","2.85 (6)","","2.85 (6)","","2.85 (6)"]
["Poznámky","","","","","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511"]
["","","","","","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147."]
["","","","","","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť"]
["","","","","","(6) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","","(6) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","","(6) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147."]
["","","","","","(7) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","","(7) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","","(7) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť"]
["Vykurovací výkon","Min.","","","kW","","3.70","","3.96","","4.40"]
["","Men.","","","kW","","5.69","","9.00","","9.00"]
["","Max.","","","kW","","10.18","","10.91","","12.12"]
["Vstup napájania","Kúrenie","","Min.","kW","","0.88","","0.95","","1.05"]
["","","","Men.","kW","","1.22","","1.80","","1.80"]
["","","","Max.","kW","","2.09","","2.24","","2.49"]
["Príkon","Teplá pitná voda od 10°C do 50°C","","Nom. ot.","kWh","","2.57","","2.57","","2.57"]
["Doba ohrevu od 10°C do 50°C","hr","","","","","9 h 20 min. pri okolitej teplote 7°C","","9 h 20 min. pri okolitej teplote 7°C","","9 h 20 min. pri okolitej teplote 7°C"]
["Ohrev teplej pitnej vody","Všeobecné","","Uvedený záťažový profil","","","L","","L","","L"]
["","Priemerná klíma","","Trieda energetickej účinnosti ohrevu vody","","","A","","A","","A"]
["Vykur. priestoru","Priemerné podnebie – výstup vody 55°C","Všeobecné","SCOP","","","3.58","","3.58","","3.58"]
["","","","Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru","","","A++","","A++","","A++"]
["","Priemerné podnebie – výstup vody 35°C","Všeobecné","SCOP","","","4.51","","4.51","","4.51"]
["","","","Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru","","","A+++","","A+++","","A+++"]