{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVH16E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVH16S18EA9W (Archived)","ETVH16S23EA9W (Archived)"]
["Opláštenie","Materiál","","","","Predobalený tabuľový plech","Predobalený tabuľový plech"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","1,650","1,850"]
["","","","Šírka","mm","595","595"]
["","","","Hĺbka","mm","625","625"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","109","118"]
["Sound power level","Men.","","","dBA","44.0 (5)","44.0 (5)"]
["Hladina akustického tlaku","Men.","","","dBA","30.0 (6)","30.0 (6)"]
["Prevádzkový rozsah","Kúrenie","Strana vody","Min.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["","","","Max.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["","Chladenie","Okolitá teplota","Min.","°CDB","0 (7)","0 (7)"]
["","","Strana vody","Min.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["","","","Max.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["Power supply","Názov","","","","Pozrite si poznámku 9","Pozrite si poznámku 9"]
["Elektrický ohrievač","Zdroj napájania","","Názov","","9W","9W"]
["","","","Fáza","","3~","3~"]
["","","","Frekvencia","Hz","50","50"]
["","","","Napätie","V","400","400"]
["","Odporúčané poistky","","","A","20.000 (10)","20.000 (10)"]
["Poznámky","","","","","(1) - Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním).","(1) - Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním)."]
["","","","","","(2) - Na základe dT 45 K","(2) - Na základe dT 45 K"]
["","","","","","(3) - Vrátane potrubia + záložného ohrievača; bez expanznej nádoby","(3) - Vrátane potrubia + záložného ohrievača; bez expanznej nádoby"]
["","","","","","(4) - Bez vody v jednotke. Toto min. množstvo vody je dostatočné pri väčšine použití. Počas dôležitých procesov môže byť potrebné viac vody.","(4) - Bez vody v jednotke. Toto min. množstvo vody je dostatočné pri väčšine použití. Počas dôležitých procesov môže byť potrebné viac vody."]
["","","","","","(5) - Odmerané s tlakovou stratou 10 kPa vo vykurovacom systéme s prevádzkovou teplotou odtokovej vody 47 až 55°C v miestnosti s teplotou okolia 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Odmerané s tlakovou stratou 10 kPa vo vykurovacom systéme s prevádzkovou teplotou odtokovej vody 47 až 55°C v miestnosti s teplotou okolia 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(6) - Hodnota sa meria v bezodrazovej miestnosti vo vzdialenosti 1 m od jednotky. Predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti a akustiky. Uvedená hladina akustického tlaku sa meria s tlakovou stratou 10 kPa vo vykurovacom systéme s prevádzkovou teplotou odtokovej vody 47 až 55°C v miestnosti s teplotou okolia 20°C.","(6) - Hodnota sa meria v bezodrazovej miestnosti vo vzdialenosti 1 m od jednotky. Predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti a akustiky. Uvedená hladina akustického tlaku sa meria s tlakovou stratou 10 kPa vo vykurovacom systéme s prevádzkovou teplotou odtokovej vody 47 až 55°C v miestnosti s teplotou okolia 20°C."]
["","","","","","(7) - Pozrite si prevádzkový rozsah jednotky.","(7) - Pozrite si prevádzkový rozsah jednotky."]
["","","","","","(8) - V závislosti od prevádzkového režimu, prečítajte si inštalačnú príručku.","(8) - V závislosti od prevádzkového režimu, prečítajte si inštalačnú príručku."]
["","","","","","(9) - Vyššie uvedená spotreba energie jednotky s výmenníkom je iba pre záložný ohrievač. Rozvádzač a čerpadlo jednotky s výmenníkom je napájané z vonkajšej jednotky. Voliteľná domáca nádrž na horúcu vodu má oddelené napájanie.","(9) - Vyššie uvedená spotreba energie jednotky s výmenníkom je iba pre záložný ohrievač. Rozvádzač a čerpadlo jednotky s výmenníkom je napájané z vonkajšej jednotky. Voliteľná domáca nádrž na horúcu vodu má oddelené napájanie."]
["","","","","","(10) - 4 póly 20 A krivka 400 V trieda vypnutia C (pozrite si schému zapojenia)","(10) - 4 póly 20 A krivka 400 V trieda vypnutia C (pozrite si schému zapojenia)"]