{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":17,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVH16E9W7 / EPRA14-18DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVH16S23EJ9W7 / EPRA14DAV37","ETVH16S18EJ9W7 / EPRA14DAV37","ETVH16S18EA9W7 / EPRA14DAV37","ETVH16S23EA9W7 / EPRA14DAV37","ETVH16S23EJ9W7 / EPRA16DAV37","ETVH16S18EJ9W7 / EPRA16DAV37","ETVH16S18EA9W7 / EPRA16DAV37","ETVH16S23EA9W7 / EPRA16DAV37","ETVH16S23EJ9W7 / EPRA18DAV37","ETVH16S18EJ9W7 / EPRA18DAV37","ETVH16S18EA9W7 / EPRA18DAV37","ETVH16S23EA9W7 / EPRA18DAV37"]
["Vykurovací výkon","Min.","","","kW","3.70","3.70","3.70","3.70","3.96","3.96","3.96","3.96","4.40","4.40","4.40","4.40"]
["","Men.","","","kW","5.69","5.69","5.69","5.69","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00"]
["","Max.","","","kW","10.18","10.18","10.18","10.18","10.91","10.91","10.91","10.91","12.12","12.12","12.12","12.12"]
["Vstup napájania","Kúrenie","","Min.","kW","0.88","0.88","0.88","0.88","0.95","0.95","0.95","0.95","1.05","1.05","1.05","1.05"]
["","","","Men.","kW","1.22","1.22","1.22","1.22","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80"]
["","","","Max.","kW","2.09","2.09","2.09","2.09","2.24","2.24","2.24","2.24","2.49","2.49","2.49","2.49"]
["Príkon","Teplá pitná voda od 10°C do 50°C","","Nom. ot.","kWh","2.85","2.57","2.57","2.85","2.85","2.57","2.57","2.85","2.85","2.57","2.57","2.85"]
["Doba ohrevu od 10°C do 50°C","hod.","","","","1 hod. 13 min. pri okolitej teplote 7°C","9 h 20 min. pri okolitej teplote 7°C","9 h 20 min. pri okolitej teplote 7°C","1 hod. 13 min. pri okolitej teplote 7°C","1 hod. 13 min. pri okolitej teplote 7°C","9 h 20 min. pri okolitej teplote 7°C","9 h 20 min. pri okolitej teplote 7°C","1 hod. 13 min. pri okolitej teplote 7°C","1 hod. 13 min. pri okolitej teplote 7°C","9 h 20 min. pri okolitej teplote 7°C","9 h 20 min. pri okolitej teplote 7°C","1 hod. 13 min. pri okolitej teplote 7°C"]
["COP","","","","","4.67","4.67","4.67","4.67","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["Ohrev teplej pitnej vody","Všeobecné","","Uvedený záťažový profil","","XL","L","L","XL","XL","L","L","XL","XL","L","L","XL"]
["","Priemerná klíma","","Trieda energetickej účinnosti ohrevu vody","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Vykur. priestoru","Priemerné podnebie – výstup vody 55°C","Všeobecné","SCOP","","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58"]
["","","","Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Priemerné podnebie – výstup vody 35°C","Všeobecné","SCOP","","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51"]
["","","","Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Poznámky","","","","","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(3) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(3) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(3) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(3) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(3) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(3) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(3) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(3) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(3) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(3) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(3) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511"]
["","","","","","(4) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(4) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(4) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(4) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(4) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(4) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(4) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(4) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(4) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(4) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(4) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(4) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147."]
["","","","","","(5) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(5) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(5) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(5) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(5) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(5) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(5) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(5) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(5) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(5) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(5) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(5) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť"]