{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":20,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / RZAG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZAG100M7V1B","FBA100A2VEB / RZAG71M7V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZAG71M7V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZAG71M7V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZAG71M7V1B","FBA71A2VEB9 / RZAG71M7V1B","FBA140A2VEB / RZAG100M7V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZAG100M7V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZAG100M7V1B","FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / RZAG100M7V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZAG100M7V1B","FBA125A2VEB / RZAG125M7V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZAG125M7V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZAG140M7V1B","FBA140A2VEB / RZAG140M7V1B"]
["Chladiaci výkon","Men.","","kW","","","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Chladenie","SEER","","","","","5.08","5.94","5.45","6.22","6.39","5.86","6.52","7.88","5.81","6.19","11.2","11.5","6.42"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","","","469","401","437","382","520","567","510","422","572","1,173","649","699","1,252"]
["","Výkon","P návrh","kW","","","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.1","12.1","13.4","13.4"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","","","B","A+","A","A++","A++","A+","A++","A++","A+"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","Výkon","P návrh","kW","","","4.70","4.70","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","SCOP/A","","","","","3.80","3.87","3.88","4.20","4.20","4.00","4.12","4.43","3.92","4.12","5.95","4.00","4.11"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","","","A","A","A","A+","A+","A","A+","A+","A"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","","","1,732","1,700","1,696","1,566","2,600","2,730","2,651","2,465","2,786","3,235","2,240","3,332","3,243"]
["Vykurovací výkon","Men.","","kW","","","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Rozsah energetickej účinnosti","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","","","","","","","","","","","","","","A+++ ~ D"]
["Poznámky","","","","","","(1) - Chladenie: T2: vnút. tepl. 26,6°CDB, 19,4°CWB, vonk. tepl. 48°CDB [Btu/h/W]","(1) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(1) - Chladenie: T2: vnút. tepl. 26,6°CDB, 19,4°CWB, vonk. tepl. 48°CDB [Btu/h/W]","(1) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(1) - Chladenie: T2: vnút. tepl. 26,6°CDB, 19,4°CWB, vonk. tepl. 48°CDB [Btu/h/W]","(1) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(1) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(1) - Chladenie: T2: vnút. tepl. 26,6°CDB, 19,4°CWB, vonk. tepl. 48°CDB [Btu/h/W]","(1) - Chladenie: T2: vnút. tepl. 26,6°CDB, 19,4°CWB, vonk. tepl. 48°CDB [Btu/h/W]","(1) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(1) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(1) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(1) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;"]
["","","","","","","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m."]
["","","","","","","","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","","","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese"]
["","","","","","","","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","","","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch"]