{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":23,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / RZQG125L9V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG125L9V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG71L9V1B","FBA100A2VEB / RZQG71L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG71L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG71L9V1B","FBA71A2VEB9 / RZQG71L9V1B","FBA100A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA140A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA140A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA125A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG125L9V1B","FBA60A2VEB9 / FBA60A2VEB9 / RZQG125L9V1B","FBA140A2VEB / RZQG140L9V1B"]
["Rozsah energetickej účinnosti","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","","","","","","","","","","","","","A+++ ~ D"]
["Chladiaci výkon","Men.","","kW","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","","13.40"]
["Chladenie priestoru","SEER","","","","","","","","6.16","5.10","5.10","6.16","5.87","5.10","5.10","5.87","5.10","6.11","6.11","5.10","","6.14"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","","","","","","386","467","466","386","566","652","652","567","652","688","687","824","","1,309"]
["","Výkon","P návrh","kW","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","","13.40"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","","","","","","A++","A","A","A++","A+","A","A","A+","A","A++","A++","A"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","Výkon","P návrh","kW","","","","","","6.00","6.00","6.00","6.00","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","12.70","12.70","12.71","","11.57"]
["","SCOP/A","","","","","","","","4.31","3.80","3.80","4.31","4.78","3.80","3.80","4.78","3.80","4.28","4.28","3.82","","4.01"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","","","","","","A+","A","A","A+","A++","A","A++","A++","A","A+","A+","A"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","","","","","","1,949","2,211","2,210","1,949","3,310","4,163","4,160","3,310","4,164","4,155","4,154","4,661","","4,043"]
["Nominálna účinnosť","EER","","","","","","","","3.60","3.39","3.39","3.60","3.81","3.55","3.31","3.81","3.55","3.31","3.31","3.21","","2.68"]
["Poznámky","","","","","","","","","(1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(1) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(1) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(1) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(1) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(1) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(1) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(1) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(1) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;"]
["","","","","","","","","","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m."]
["Nominálna účinnosť","Ročná spotreba energie","","kWh","","","","","","","","1,003","944","1,247","1,338","","","","","1,813","1,869"]
["","COP","","","","","","","","","","3.61","4.01","4.41","4.00","","","","","3.90","3.57","","3.60"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","","","","","","","","A","A","A","A","","","","","A","A"]
["","","Vykurovanie","","","","","","","","","A","A","A","A","","","","","A","B"]
["Vykurovací výkon","Men.","","kW","","","","","","","","7.50","7.50","10.80","10.80","","","","","13.50","13.50","","15.50"]
["Poznámky","","","","","","","","","","","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","","","","","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese"]
["","","","","","","","","","","","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","","","","","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch"]
["Chladiaci výkon","Men.","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","12.00"]
["Nominálna účinnosť","EER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","2.93"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh","","","","","","","","","","","","","","","","","","2048"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","","","","","","","","","","","","","","","","","","C"]
["Chladenie","Trieda energetickej účinnosti","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["","Výkon","P návrh","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","12.00"]
["","SEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","5.10"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","","","","","","824"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","Trieda energetickej účinnosti","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["","Výkon","P návrh","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","12.71"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3.80"]
["","Pdh Vykurovací výkon pri -10°","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","9.49"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","","","","","","4683"]
["Chladenie priestoru","ηs, c","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","242.68"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","ηs, h","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","157.30"]