{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":18,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA60A2VEB / FBA60A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG71L9V1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG71L9V1B","FBA71A2VEB / RZQG71L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG71L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG140L9V1B"]
["Rozsah energetickej účinnosti","","","","A+++ ~ D","","","","","","","","","","","","A+++ ~ D"]
["Chladenie priestoru","SEER","","","","5.10","5.10","6.16","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","","10.0"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","","467","466","386","466","652","652","652","652","652","824","824","","802"]
["","Výkon","P návrh","kW","","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.0","12.0","","13.4"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","","A","A","A++","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","Výkon","P návrh","kW","","6.00","6.00","6.00","6.00","11.3","11.3","11.3","11.3","11.3","12.7","12.7","","12.2"]
["","SCOP/A","","","","3.80","3.80","4.31","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","","3.96"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","","A","A","A+","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","","2,211","2,210","1,949","2,210","4,164","4,163","4,164","4,163","4,164","4,683","4,683","","4,307"]
["Chladiaci výkon","Men.","","kW","","","","6.80 (1)","6.80 (1)","","9.50 (1)","","9.50 (1)","","12.0 (1)","12.0 (1)","","13.4 (1)"]
["Nominálna účinnosť","Ročná spotreba energie","","kWh","","","","944"]
["","EER","","","","","","3.60 (3)","3.39 (3)","","3.55 (3)","","3.06 (3)","","3.21 (3)","3.02 (3)","","4.61 (3)"]
["","COP","","","","","","4.01 (3)","3.61 (3)","","4.00 (3)","","3.30 (3)","","3.57 (3)","3.54 (3)"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","","","","A","A","","A","","B","","A","B"]
["","","Vykurovanie","","","","","A","A","","A","","C","","B","B"]
["Vykurovací výkon","Men.","","kW","","","","7.50 (2)","7.50 (2)","","10.8 (2)","","","","13.5 (2)","","","15.5 (2)"]
["Poznámky","","","","","","","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m","","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m","","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m","","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m","","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","","","","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m","","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m","","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m","","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m","","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","","","","(3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","","(3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","","(3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","","(3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","","(3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ"]
["Vonkajšia jednotka","","","","","","","","","","","","","","","","RZQG125L9V1"]
["Chladenie","Trieda energetickej účinnosti","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["","Výkon","P návrh","kW","","","","","","","","","","","","","12.0"]
["","SEER","","","","","","","","","","","","","","","5.10"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","824"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","Trieda energetickej účinnosti","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["","Výkon","P návrh","kW","","","","","","","","","","","","","12.7"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","","","3.80"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","4683"]
["Chladenie priestoru","ηs, c","","%","","","","","","","","","","","","","","398.2"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","ηs, h","","%","","","","","","","","","","","","","","155.2"]