{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBQ-D / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQSG100L8Y1B","FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQSG100L8Y1B","FBQ100D2VEB / RZQSG100L8Y1B","FBQ125D2VEB / RZQSG125L8Y1B","FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQSG125L8Y1B","FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQSG125L8Y1B","FBQ60D2VEB / FBQ60D2VEB / RZQSG125L8Y1B","FBQ140D2VEB / RZQSG140L7Y1B"]
["Chladiaci výkon","Men.","","kW","","","9.5 (2)","12.0 (2)","","","","13.4 (2)"]
["Chladenie priestoru","SEER","","","5.10","5.10","5.61","5.47","4.80","4.80","4.80"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","652","652","593","768","875","875","875"]
["","Výkon","P návrh","kW","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","A","A","A+","A","B","B","B"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","Výkon","P návrh","kW","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","4.15","4.01","3.80","3.80","3.80"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","A","A","A+","A+","A","A","A"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","2,800","2,800","2,564","2,653","2,800","2,800","2,800"]
["Nominálna účinnosť","Ročná spotreba energie","","kWh","","","1,418","1,858"]
["","EER","","","","","3.35 (1)","3.23 (1)","","","","3.06 (1)"]
["","COP","","","","","3.67 (1)","3.63 (1)","","","","3.40 (1)"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","","","A","A"]
["","","Vykurovanie","","","","A","A"]
["Vykurovací výkon","Men.","","kW","","","10.80 (2)","13.50 (2)","","","","15.50 (2)"]
["Poznámky","","","","","","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","","","","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ"]
["","","","","","","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","","","","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž"]
["","","","","","","(3) - Ročná spotreba energie je podľa Smernice o energetickom označení 2002/31/ES","(3) - Ročná spotreba energie je podľa Smernice o energetickom označení 2002/31/ES"]
["","","","","","","(4) - Hodnoty SEER a SCOP sú podľa normy EN 14825","(4) - Hodnoty SEER a SCOP sú podľa normy EN 14825"]
["","","","","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","","","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ"]