{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":21,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100AVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG125AVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG60AVEB / FCAG60AVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG71AVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG100AVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG71AVEB / FCAG71AVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG140AVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG71AVEB / FCAG71AVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG140AVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG140AVEB / RZQG140L7Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG140L7Y1B"]
["Rozsah energetickej účinnosti","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Chladenie priestoru","SEER","","","","","","","","","","5.10","6.72","5.10","","","","","","6.44","9.70"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","","","","","","","","467","355","467","","","","","","1,249","829"]
["","Výkon","P návrh","kW","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","","","","","","13.4","13.4"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","","","","","","","","A","A++","A"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","Výkon","P návrh","kW","","","","","","","","6.00","6.33","6.00","","","","","","11.6","12.0"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","3.80","4.20","3.80","","","","","","4.27","3.96"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","","","","","","","","A","A+","A"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","","","","","","","","2,211","2,110","2,211","","","","","","3,795","4,235"]
["Chladiaci výkon","Men.","","kW","","","","","","","","","6.80 (1)","","","","","","","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Nominálna účinnosť","Ročná spotreba energie","","kWh","","","","","","","","","1,005"]
["","EER","","","","","","","","","","","3.39 (3)","","","","","","","2.50 (3)","4.29 (3)"]
["","COP","","","","","","","","","","","3.97 (3)","","","","","","","3.61 (3)"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","","","","","","","","","A"]
["","","Vykurovanie","","","","","","","","","","A"]
["Vykurovací výkon","Men.","","kW","","","","","","","","","7.50 (2)","","","","","","","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Poznámky","","","","","","","","","","","","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m","","","","","","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","","","","","","","","","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m","","","","","","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","","","","","","","","","(3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","","","","","","(3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ"]
["Vonkajšia jednotka","","","","","","","","","","","","","","","RZQG100L8Y1","","RZQG125L8Y1"]
["Chladenie","Trieda energetickej účinnosti","","","","","","","","","","","","","","A","","A"]
["","Výkon","P návrh","kW","","","","","","","","","","","","9.50","","12.0"]
["","SEER","","","","","","","","","","","","","","5.10","","5.10"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","","","","","","","","","","","","652","","824"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","Trieda energetickej účinnosti","","","","","","","","","","","","","","A","","A"]
["","Výkon","P návrh","kW","","","","","","","","","","","","11.3","","12.7"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","","3.80","","3.80"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","","","","","","","","","","","","4164","","4683"]
["Chladenie priestoru","ηs, c","","%","","","","","","","","","","","","","","","","254.6","385.1"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","ηs, h","","%","","","","","","","","","","","","","","","","167.6","155.2"]