{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100BVEB / AZQS100B7Y1B","FCAG125BVEB / AZQS125B7Y1B","FCAG140BVEB / AZQS140B7Y1B"]
["Chladiaci výkon","Men.","","kW","9.5 (1)","12.1 (1)","13.0 (1)"]
["Vykurovací výkon","Men.","","kW","10.8 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Nominálna účinnosť","EER","","","3.21 (3)","2.22 (3)","2.63 (3)"]
["","COP","","","3.50 (3)","3.41 (3)","3.30 (3)"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh","1,480"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","A"]
["","","Vykurovanie","","B"]
["Chladenie priestoru","Trieda energetickej účinnosti","","","A"]
["","Výkon","P návrh","kW","9.5","12.1","13.0"]
["","SEER","","","5.50","5.16","5.94"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","605","1,406","1,314"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","Trieda energetickej účinnosti","","","A"]
["","Výkon","P návrh","kW","7.60","7.78","11.56"]
["","SCOP/A","","","3.85","3.67","3.96"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","2,764","2,969","4,089"]
["Poznámky","","","","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","(3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ"]