{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG125FVEB","FCAHG140FVEB","FCAHG71FVEB","FCAHG100FVEB"]
["Hladina akustického tlaku","Kúrenie","Vysoké","dBA","45","45","","44"]
["","","Stredný","dBA","40","41","","39"]
["","","Nízka","dBA","35","37","","33"]
["","Chladenie","Medium","dBA","40","41","","39"]
["","","Nízka","dBA","35","37","","33"]
["","","Vysoké","dBA","45","45","","44"]
["Štandardné príslušenstvo","Návod na montáž a prevádzku","","","Návod na montáž a prevádzku","Návod na montáž a prevádzku","Návod na montáž a prevádzku","Návod na montáž a prevádzku"]
["","Návod na montáž","","","Návod na montáž","Návod na montáž","Návod na montáž","Návod na montáž"]
["Chladiace médium","GWP","","","675","675","675","675"]
["Pripojenia potrubia","Kvapalina","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plyn","OD","mm","15.9","15.9","","15.9"]
["","Drain","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Dekoračný panel 4","Vonkajšie rozmery","Hĺbka","mm","950","950","950","950"]
["","","Šírka","mm","950","950","950","950"]
["","","Výška","mm","50","50","50","50"]
["","Model","","","BYCQ140D7W1 – biely so sivými lamelami","BYCQ140D7W1 – biely so sivými lamelami","BYCQ140D7W1 – biely so sivými lamelami","BYCQ140D7W1 – biely so sivými lamelami"]
["","Farba","","","Snehobiela (RAL 9010)","Snehobiela (RAL 9010)","Snehobiela (RAL 9010)","Snehobiela (RAL 9010)"]
["","Hmotnosť","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Chladenie","","dBA","61","61","","61"]
["","Vykurovanie","","dBA","61","61","","61"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","Šírka","mm","840","840","840","840"]
["","","Hĺbka","mm","840","840","840","840"]
["","","Výška","mm","288","288","288","288"]
["Opláštenie","Materiál","","","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech"]
["Hmotnosť","Jednotka","","kg","26.0","26.0","25.0","26.0"]
["Dekoračný panel","Hmotnosť","","kg","10","10","","10"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1 – Samočistiaci panel s filtrom s jemnou sieťou","BYCQ140D7GFW1 – Samočistiaci panel s filtrom s jemnou sieťou","","BYCQ140D7GFW1 – Samočistiaci panel s filtrom s jemnou sieťou"]
["","Rozmery","Výška","mm","130","130","","130"]
["","","Hĺbka","mm","950","950","","950"]
["","","Šírka","mm","950","950","","950"]
["","Farba","","","Snehobiela (RAL 9010)","Snehobiela (RAL 9010)","","Snehobiela (RAL 9010)"]
["Power supply","Fáza","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Názov","","","VE","VE","VE","VE"]
["","Napätie","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Poznámky","","","","(1) - Model BYCQ140D7W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140D7W1W v prostrediach vystavených nečistote.","(1) - Model BYCQ140D7W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140D7W1W v prostrediach vystavených nečistote.","(1) - Model BYCQ140D7W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140D7W1W v prostrediach vystavených nečistote.","(1) - Model BYCQ140D7W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140D7W1W v prostrediach vystavených nečistote."]
["","","","","(2) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(2) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(2) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(2) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny"]
["","","","","(3) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(3) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(3) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(3) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku."]
["Hladina akustického tlaku","Kúrenie","Vysoké","dBA","","","36"]
["","","Stredný","dBA","","","33"]
["","","Nízka","dBA","","","29"]
["","Chladenie","Medium","dBA","","","33"]
["","","Nízka","dBA","","","29"]
["","","Vysoké","dBA","","","36"]
["Pripojenia potrubia","Plyn","OD","mm","","","15.9"]
["","Drain","","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Sound power level","Chladenie","","dBA","","","53"]
["","Vykurovanie","","dBA","","","53"]
["Dekoračný panel","Hmotnosť","","kg","","","10"]
["","Model","","","","","BYCQ140D7GFW1 – Samočistiaci panel s filtrom s jemnou sieťou"]
["","Rozmery","Výška","mm","","","130"]
["","","Hĺbka","mm","","","950"]
["","","Šírka","mm","","","950"]
["","Farba","","","","","Snehobiela (RAL 9010)"]