{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":13,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-G / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG71GVEB / RZQG71L9V1B","FCAHG100GVEB / RZQG71L9V1B","FCAHG100GVEB / RZQG100L9V1B","FCAHG140GVEB / RZQG100L9V1B","FCAHG71GVEB / FCAHG71GVEB / RZQG100L9V1B","FCAHG125GVEB / RZQG125L9V1B","FCAHG140GVEB / RZQG125L9V1B","FCAHG71GVEB / FCAHG71GVEB / RZQG125L9V1B","FCAHG140GVEB / RZQG140L9V1B"]
["Chladiaci výkon","Men.","","kW","6.80 (1)","","9.50 (1)","","","12.0 (1)","","","13.4 (1)"]
["Chladenie","SEER","","","6.91","6.91","7.00","7.00","5.10","6.61","6.61","5.10","6.75"]
["","ηs, c","","%","","","","","","","","","266.9"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","345","345","475","475","652","636","636","824","1,191"]
["","Výkon","P návrh","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","12.0","12.0","12.0","13.4"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","A++","A++","A++","A++","A","A++","A++","A"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","Výkon","P návrh","kW","7.60","7.60","11.3","11.30","11.30","12.7","12.66","12.71","11.8"]
["","SCOP/A","","","4.54","4.54","4.80","4.80","3.80","4.63","4.63","3.80","4.38"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","A+","A+","A++","A++","A","A++","A++","A"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","2,344","2,344","3,296","3,296","4,164","3,829","3,829","4,683","3,766"]
["","ηs, h","","%","","","","","","","","","172.1"]
["Nominálna účinnosť","Ročná spotreba energie","","kWh","830","","1,075","","","1,500"]
["","EER","","","4.09 (3)","","4.42 (3)","","","4.00 (3)","","","3.18 (3)"]
["","COP","","","4.80 (3)","","4.99 (3)","","","4.40 (3)","","","4.12 (3)"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","A","","A","","","A"]
["","","Vykurovanie","","A","","A","","","A"]
["Vykurovací výkon","Men.","","kW","7.50 (2)","","10.8 (2)","","","13.5 (2)","","","15.5 (2)"]
["Poznámky","","","","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m","","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m","","","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m","","","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m","","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m","","","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m","","","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","(3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","","(3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","","","(3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","","","(3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ"]