{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":8,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-G"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG71GVEB (Archived)","FCAHG100GVEB (Archived)","FCAHG125GVEB (Archived)","FCAHG140GVEB (Archived)"]
["Hladina akustického tlaku","Kúrenie","Vysoké","dBA","36","44","45","45"]
["","","Stredný","dBA","33","39","40","41"]
["","","Nízka","dBA","29","33","35","37"]
["","Chladenie","Stredný","dBA","33","39","40","41"]
["","","Nízka","dBA","29","33","35","37"]
["","","Vysoké","dBA","36","44","45","45"]
["Štandardné príslušenstvo","Návod na prevádzku","","","1","1","1","1"]
["","Návod na montáž","","","1","1","1","1"]
["","Vypúšťacia hadica","","","1","1","1","1"]
["","Svorka pre odvodovú hadicu","","","1","1","1","1"]
["","Podložka pre držiak ramena","","","8","8","8","8"]
["","Skrutky","","","4","4","4","4"]
["","Sprievodca montážou","","","1","1","1","1"]
["","Izolácia príslušenstva","","","2","2","2","2"]
["","Tesniace podložky","","","4","4","4","4"]
["","Tesniaca podložka výpustu","","","1","1","1","1"]
["","Svorky","","","1","1","1","1"]
["Riadiace systémy","Káblový diaľkový ovládač","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Chladiaci výkon","Celkový výkon","Men.","kW","","","12.10","13.40"]
["Pripojenia potrubia","Kvapalina","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plyn","OD","mm","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Vypúšťanie","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Dekoračný panel 4","Vonkajšie rozmery","Hĺbka","mm","50","50","50","50"]
["","","Šírka","mm","950","950","950","950"]
["","","Výška","mm","950","950","950","950"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1"]
["","Farba","","","JASNÁ BIELA","JASNÁ BIELA","JASNÁ BIELA","JASNÁ BIELA"]
["","Hmotnosť","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Sound power level","Chladenie","","dBA","53","61","61","61"]
["","Vykurovanie","","dBA","53","61","61","61"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","Šírka","mm","840","840","840","840"]
["","","Hĺbka","mm","840","840","840","840"]
["","","Výška","mm","288","288","288","288"]
["Opláštenie","Materiál","","","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech"]
["Hmotnosť","Jednotka","","kg","25","25","25","25"]
["Dekoračný panel","Hmotnosť","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["","Model","","","BYCQ140D7W1 – biely so sivými lamelami","BYCQ140D7W1 – biely so sivými lamelami","BYCQ140D7W1 – biely so sivými lamelami","BYCQ140D7W1 – biely so sivými lamelami"]
["","Vonkajšie rozmery","Výška","mm","50","50","50","50"]
["","","Hĺbka","mm","950","950","950","950"]
["","","Šírka","mm","950","950","950","950"]
["","Farba","","","JASNÁ BIELA","JASNÁ BIELA","JASNÁ BIELA","JASNÁ BIELA"]
["Vykurovací výkon","Celkový výkon","Nom. ot.","kW","","","13.5","15.5"]
["Power supply","Fáza","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napätie","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Poznámky","","","","(1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku."]
["","","","","(2) - Model BYCQ140D7W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140D7W1W v prostrediach vystavených nečistote.","(2) - Model BYCQ140D7W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140D7W1W v prostrediach vystavených nečistote.","(2) - Model BYCQ140D7W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140D7W1W v prostrediach vystavených nečistote.","(2) - Model BYCQ140D7W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140D7W1W v prostrediach vystavených nečistote."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: štandardný čisto biely panel so sivými lamelami; BYCQ140D7W1W: štandardný čisto biely panel s bielymi lamelami; BYCQ140D7GW1: čisto biely samočistiaci panel.","(3) - BYCQ140D7W1: štandardný čisto biely panel so sivými lamelami; BYCQ140D7W1W: štandardný čisto biely panel s bielymi lamelami; BYCQ140D7GW1: čisto biely samočistiaci panel.","(3) - BYCQ140D7W1: štandardný čisto biely panel so sivými lamelami; BYCQ140D7W1W: štandardný čisto biely panel s bielymi lamelami; BYCQ140D7GW1: čisto biely samočistiaci panel.","(3) - BYCQ140D7W1: štandardný čisto biely panel so sivými lamelami; BYCQ140D7W1W: štandardný čisto biely panel s bielymi lamelami; BYCQ140D7GW1: čisto biely samočistiaci panel."]
["","","","","(4) - Toto príslušenstvo je určené výlučne na použitie v prostrediach s jemným prachom(predajne s odevmi). Nepoužívajte toto príslušenstvo v prostrediach s vysokou vlhkosťou alebo v zamastených prostrediach.","(4) - Toto príslušenstvo je určené výlučne na použitie v prostrediach s jemným prachom(predajne s odevmi). Nepoužívajte toto príslušenstvo v prostrediach s vysokou vlhkosťou alebo v zamastených prostrediach.","(4) - Toto príslušenstvo je určené výlučne na použitie v prostrediach s jemným prachom(predajne s odevmi). Nepoužívajte toto príslušenstvo v prostrediach s vysokou vlhkosťou alebo v zamastených prostrediach.","(4) - Toto príslušenstvo je určené výlučne na použitie v prostrediach s jemným prachom(predajne s odevmi). Nepoužívajte toto príslušenstvo v prostrediach s vysokou vlhkosťou alebo v zamastených prostrediach."]