{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-H / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG100HVEB / RZQSG100L8Y1B","FCAHG125HVEB / RZQSG125L8Y1B","FCAHG140HVEB / RZQSG140L7Y1B"]
["Chladiaci výkon","Men.","","kW","9.5","12.0","13.4"]
["Chladenie","SEER","","","6.70","5.40","6.61"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","497","778","1,215"]
["","Výkon","P návrh","kW","9.50","12.00","13.40"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","A++","A"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","Výkon","P návrh","kW","8.03","8.03","11.78"]
["","SCOP/A","","","4.30","4.10","4.29"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","A+","A+"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","2,615","2,742","3,843"]
["Nominálna účinnosť","Ročná spotreba energie","","kWh","1,284","1,923"]
["","EER","","","3.70","3.12","3.11"]
["","COP","","","4.30","3.75","3.61"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","A","B"]
["","","Vykurovanie","","A","A"]
["Vykurovací výkon","Men.","","kW","10.8","13.5","15.5"]
["Poznámky","","","","(1) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(1) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(1) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;"]
["","","","","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m."]
["","","","","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese"]
["","","","","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch"]