{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":22,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG71FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG125FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7V1B"]
["Chladiaci výkon","Men.","","kW","","6.8","9.5","9.5","","","","","9.5 (3)","12.0","12.0 (3)","","","","","","12.0"]
["Chladenie","SEER","","","4.30","5.11","5.11","5.11","4.30","4.30","4.30","4.30","5.11 (6)","5.11","5.11 (6)","4.00","4.30","4.30","4.30","4.30","5.11","4.00"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","554","466","650.685","650.685","773.256","773.256","773.256","773.256","","821.918","","1,050","976.744","976.744","976.744","976.744","821.918","1,050"]
["","Výkon","P návrh","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","","12.00","","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","C","A","A","A","C","C","C","C","","A","","D","C","C","C","C","A","D"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","Výkon","P návrh","kW","6.00","6.33","7.60","7.60","6.81","6.81","6.81","6.81","","8.03","","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.40","3.81","3.80","3.80","3.40","3.40","3.40","3.40","3.80 (6)","3.81","3.81 (6)","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40","3.81","3.40"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","A","A","A","A","A","A","A","A","","A","","A","A","A","A","A","A","A"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","2,472","2,327","2,799","2,799","2,802","2,802","2,802","2,802","","2,949","","3,305","3,305","3,305","3,306.471","3,306.471","2,949","3,305"]
["Nominálna účinnosť","Annual energy consumption","","kWh","","971","1,440","1,440","","","","","1,440","1,870","1,870","","","","","","1,870"]
["","EER","","","","3.21","3.30","3.30","","","","","3.30","3.21","3.21","","","","","","3.21"]
["","COP","","","","3.61","3.54","3.54","","","","","3.54","3.41","3.41","","","","","","3.41"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","","A","A","A","","","","","A","A","A","","","","","","A"]
["","","Vykurovanie","","","A","B","B","","","","","A","B","B","","","","","","B"]
["Vykurovací výkon","Men.","","kW","","7.5","10.8","10.8","","","","","10.8 (4)","13.5","13.5 (4)","","","","","","13.5"]
["Poznámky","","","","","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","","","","","(1) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky)","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky)","","","","","","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ"]
["","","","","","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","","","","","(2) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť)","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(2) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť)","","","","","","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž"]
["","","","","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","","","","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","","","","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ"]
["","","","","","","","","","","","","(3) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m","","(3) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","","","","","","","","","(4) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m","","(4) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","","","","","","","","","(5) - Ročná spotreba energie je podľa Smernice o energetickom označení 2002/31/ES","","(5) - Ročná spotreba energie je podľa Smernice o energetickom označení 2002/31/ES"]
["","","","","","","","","","","","","(6) - Hodnoty SEER a SCOP sú podľa normy EN 14825","","(6) - Hodnoty SEER a SCOP sú podľa normy EN 14825"]
["","","","","","","","","","","","","(7) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","","(7) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž"]