{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":11,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB","FCQG50FVEB","FCQG60FVEB","FCQG71FVEB","FCQG100FVEB","FCQG125FVEB","FCQG140FVEB"]
["Hladina akustického tlaku","Kúrenie","Vysoké","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Men.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Nízka","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Chladenie","Nízka","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","Vysoké","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Men.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["Štandardné príslušenstvo","Návod na prevádzku","","","Návod na prevádzku","Návod na prevádzku","Návod na prevádzku","Návod na prevádzku","Návod na prevádzku","Návod na prevádzku","Návod na prevádzku"]
["","Návod na montáž","","","Návod na montáž","Návod na montáž","Návod na montáž","Návod na montáž","Návod na montáž","Návod na montáž","Návod na montáž"]
["","Vypúšťacia hadica","","","Vypúšťacia hadica","Vypúšťacia hadica","Vypúšťacia hadica","Vypúšťacia hadica","Vypúšťacia hadica","Vypúšťacia hadica","Vypúšťacia hadica"]
["","Svorka pre odvodovú hadicu","","","Svorka pre odvodovú hadicu","Svorka pre odvodovú hadicu","Svorka pre odvodovú hadicu","Svorka pre odvodovú hadicu","Svorka pre odvodovú hadicu","Svorka pre odvodovú hadicu","Svorka pre odvodovú hadicu"]
["","Podložka pre držiak ramena","","","Podložka pre držiak ramena","Podložka pre držiak ramena","Podložka pre držiak ramena","Podložka pre držiak ramena","Podložka pre držiak ramena","Podložka pre držiak ramena","Podložka pre držiak ramena"]
["","Skrutky","","","Skrutky","Skrutky","Skrutky","Skrutky","Skrutky","Skrutky","Skrutky"]
["","Sprievodca montážou","","","Sprievodca montážou","Sprievodca montážou","Sprievodca montážou","Sprievodca montážou","Sprievodca montážou","Sprievodca montážou","Sprievodca montážou"]
["","Izolácia príslušenstva","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Tesniace podložky","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Tesniaca podložka výpustu","","","Tesniaca podložka výpustu","Tesniaca podložka výpustu","Tesniaca podložka výpustu","Tesniaca podložka výpustu","Tesniaca podložka výpustu","Tesniaca podložka výpustu","Tesniaca podložka výpustu"]
["","Svorky","","","Svorky","Svorky","Svorky","Svorky","Svorky","Svorky","Svorky"]
["Riadiace systémy","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Pripojenia potrubí","Kvapalina","OD","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plyn","OD","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Vypúšťanie","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Dekoračný panel 4","Vonkajšie rozmery","Hĺbka","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","Šírka","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Výška","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Model","","","BYCQ140D7W1 – biely so sivými lamelami","BYCQ140D7W1 – biely so sivými lamelami","BYCQ140D7W1 – biely so sivými lamelami","BYCQ140D7W1 – biely so sivými lamelami","BYCQ140D7W1 – biely so sivými lamelami","BYCQ140D7W1 – biely so sivými lamelami","BYCQ140D7W1 – biely so sivými lamelami"]
["","Farba","","","Snehobiela (RAL 9010)","Snehobiela (RAL 9010)","Snehobiela (RAL 9010)","Snehobiela (RAL 9010)","Snehobiela (RAL 9010)","Snehobiela (RAL 9010)","Snehobiela (RAL 9010)"]
["","Hmotnosť","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Chladenie","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Vykurovanie","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","Šírka","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Hĺbka","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Výška","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["Opláštenie","Materiál","","","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech"]
["Hmotnosť","Jednotka","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["Dekoračný panel","Hmotnosť","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1 – Samočistiaci panel s filtrom s jemnou sieťou","BYCQ140D7GFW1 – Samočistiaci panel s filtrom s jemnou sieťou","BYCQ140D7GFW1 – Samočistiaci panel s filtrom s jemnou sieťou","BYCQ140D7GFW1 – Samočistiaci panel s filtrom s jemnou sieťou","BYCQ140D7GFW1 – Samočistiaci panel s filtrom s jemnou sieťou","BYCQ140D7GFW1 – Samočistiaci panel s filtrom s jemnou sieťou","BYCQ140D7GFW1 – Samočistiaci panel s filtrom s jemnou sieťou"]
["","Vonkajšie rozmery","Výška","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","Hĺbka","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Šírka","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Farba","","","Snehobiela (RAL 9010)","Snehobiela (RAL 9010)","Snehobiela (RAL 9010)","Snehobiela (RAL 9010)","Snehobiela (RAL 9010)","Snehobiela (RAL 9010)","Snehobiela (RAL 9010)"]
["Power supply","Fáza","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Názov","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Napätie","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Poznámky","","","","(1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku."]
["","","","","(2) - Model BYCQ140D7W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140D7W1W v prostrediach vystavených nečistote.","(2) - Model BYCQ140D7W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140D7W1W v prostrediach vystavených nečistote.","(2) - Model BYCQ140D7W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140D7W1W v prostrediach vystavených nečistote.","(2) - Model BYCQ140D7W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140D7W1W v prostrediach vystavených nečistote.","(2) - Model BYCQ140D7W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140D7W1W v prostrediach vystavených nečistote.","(2) - Model BYCQ140D7W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140D7W1W v prostrediach vystavených nečistote.","(2) - Model BYCQ140D7W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140D7W1W v prostrediach vystavených nečistote."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: štandardný čisto biely panel so sivými lamelami; BYCQ140D7W1W: štandardný čisto biely panel s bielymi lamelami; BYCQ140D7GW1: čisto biely samočistiaci panel.","(3) - BYCQ140D7W1: štandardný čisto biely panel so sivými lamelami; BYCQ140D7W1W: štandardný čisto biely panel s bielymi lamelami; BYCQ140D7GW1: čisto biely samočistiaci panel.","(3) - BYCQ140D7W1: štandardný čisto biely panel so sivými lamelami; BYCQ140D7W1W: štandardný čisto biely panel s bielymi lamelami; BYCQ140D7GW1: čisto biely samočistiaci panel.","(3) - BYCQ140D7W1: štandardný čisto biely panel so sivými lamelami; BYCQ140D7W1W: štandardný čisto biely panel s bielymi lamelami; BYCQ140D7GW1: čisto biely samočistiaci panel.","(3) - BYCQ140D7W1: štandardný čisto biely panel so sivými lamelami; BYCQ140D7W1W: štandardný čisto biely panel s bielymi lamelami; BYCQ140D7GW1: čisto biely samočistiaci panel.","(3) - BYCQ140D7W1: štandardný čisto biely panel so sivými lamelami; BYCQ140D7W1W: štandardný čisto biely panel s bielymi lamelami; BYCQ140D7GW1: čisto biely samočistiaci panel.","(3) - BYCQ140D7W1: štandardný čisto biely panel so sivými lamelami; BYCQ140D7W1W: štandardný čisto biely panel s bielymi lamelami; BYCQ140D7GW1: čisto biely samočistiaci panel."]