{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":117,"n_cols":9,"rows_kept":117,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FCQHG71FVEB","FCQHG100FVEB","FCQHG125FVEB","FCQHG140FVEB"]
["Hladina akustického tlaku","Kúrenie","","Vysoké","dBA","","44","45","45"]
["","","","Men.","dBA","","39","40","41"]
["","","","Nízka","dBA","","33","35","37"]
["","Chladenie","","Nízka","dBA","","33","35","37"]
["","","","Vysoké","dBA","","44","45","45"]
["","","","Men.","dBA","","39","40","41"]
["Štandardné príslušenstvo","Návod na prevádzku","","","","","Návod na prevádzku","Návod na prevádzku","Návod na prevádzku"]
["","Návod na montáž","","","","","Návod na montáž","Návod na montáž","Návod na montáž"]
["","Vypúšťacia hadica","","","","","Vypúšťacia hadica","Vypúšťacia hadica","Vypúšťacia hadica"]
["","Svorka pre odvodovú hadicu","","","","","Svorka pre odvodovú hadicu","Svorka pre odvodovú hadicu","Svorka pre odvodovú hadicu"]
["","Podložka pre držiak ramena","","","","","Podložka pre držiak ramena","Podložka pre držiak ramena","Podložka pre držiak ramena"]
["","Skrutky","","","","","Skrutky","Skrutky","Skrutky"]
["","Sprievodca montážou","","","","","Sprievodca montážou","Sprievodca montážou","Sprievodca montážou"]
["","Izolácia príslušenstva","","","","","2","2","2"]
["","Tesniace podložky","","","","","4","4","4"]
["","Tesniaca podložka výpustu","","","","","Tesniaca podložka výpustu","Tesniaca podložka výpustu","Tesniaca podložka výpustu"]
["","Svorky","","","","","Svorky","Svorky","Svorky"]
["Riadiace systémy","Káblový diaľkový ovládač","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Pripojenia potrubia","Kvapalina","","OD","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Plyn","","OD","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","Vypúšťanie","","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Dekoračný panel 4","Vonkajšie rozmery","","Hĺbka","mm","","50","50","50"]
["","","","Šírka","mm","","950","950","950"]
["","","","Výška","mm","","950","950","950"]
["","Model","","","","","BYCQ140D7W1 – biely so sivými lamelami","BYCQ140D7W1 – biely so sivými lamelami","BYCQ140D7W1 – biely so sivými lamelami"]
["","Farba","","","","","Snehobiela (RAL 9010)","Snehobiela (RAL 9010)","Snehobiela (RAL 9010)"]
["","Hmotnosť","","","kg","","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Chladenie","","","dBA","","61","61","61"]
["","Vykurovanie","","","dBA","","61","61","61"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Šírka","mm","","840","840","840"]
["","","","Hĺbka","mm","","840","840","840"]
["","","","Výška","mm","","288","288","288"]
["Opláštenie","Materiál","","","","","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","","26","26","26"]
["Dekoračný panel","Hmotnosť","","","kg","","10.3","10.3","10.3"]
["","Model","","","","","BYCQ140D7GFW1 – Samočistiaci panel s filtrom s jemnou sieťou","BYCQ140D7GFW1 – Samočistiaci panel s filtrom s jemnou sieťou","BYCQ140D7GFW1 – Samočistiaci panel s filtrom s jemnou sieťou"]
["","Vonkajšie rozmery","","Výška","mm","","130","130","130"]
["","","","Hĺbka","mm","","950","950","950"]
["","","","Šírka","mm","","950","950","950"]
["","Farba","","","","","Snehobiela (RAL 9010)","Snehobiela (RAL 9010)","Snehobiela (RAL 9010)"]
["Power supply","Fáza","","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","","50","50","50"]
["","Názov","","","","","VE","VE","VE"]
["","Napätie","","","V","","220-240","220-240","220-240"]
["Poznámky","","","","","","(1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku."]
["","","","","","","(2) - Model BYCQ140D7W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140D7W1W v prostrediach vystavených nečistote.","(2) - Model BYCQ140D7W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140D7W1W v prostrediach vystavených nečistote.","(2) - Model BYCQ140D7W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140D7W1W v prostrediach vystavených nečistote."]
["","","","","","","(3) - BYCQ140D7W1: štandardný čisto biely panel so sivými lamelami; BYCQ140D7W1W: štandardný čisto biely panel s bielymi lamelami; BYCQ140D7GW1: čisto biely samočistiaci panel.","(3) - BYCQ140D7W1: štandardný čisto biely panel so sivými lamelami; BYCQ140D7W1W: štandardný čisto biely panel s bielymi lamelami; BYCQ140D7GW1: čisto biely samočistiaci panel.","(3) - BYCQ140D7W1: štandardný čisto biely panel so sivými lamelami; BYCQ140D7W1W: štandardný čisto biely panel s bielymi lamelami; BYCQ140D7GW1: čisto biely samočistiaci panel."]
["Opláštenie","Materiál","","","","Pozinkovaný oceľový plech"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","288"]
["","","","Šírka","mm","840"]
["","","","Hĺbka","mm","840"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","25"]
["Ventilátor","Prietok vzduchu","Chladenie","Vysoké","m³/min","21.2"]
["","","","Men.","m³/min","16.7"]
["","","","Nízka","m³/min","12.2"]
["","","Kúrenie","Vysoké","m³/min","21.2"]
["","","","Men.","m³/min","16.7"]
["","","","Nízka","m³/min","12.2"]
["Akustický výkon","Chladenie","","","dBA","53"]
["","Vykurovanie","","","dBA","53"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Vysoké","dBA","36"]
["","","","Men.","dBA","33"]
["","","","Nízka","dBA","29"]
["","Kúrenie","","Vysoké","dBA","36"]
["","","","Men.","dBA","33"]
["","","","Nízka","dBA","29"]
["Pripojenia potrubia","Kvapalina","","OD","mm","9.52"]
["","Plyn","","OD","mm","15.9"]
["","Odvod kondenzátu","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Dekoračný panel","Model","","","","BYCQ140D7GFW1 – Samočistiaci panel s filtrom s jemnou sieťou"]
["","Farba","","","","Snehobiela (RAL 9010)"]
["","Vonkajšie rozmery","","Výška","mm","130"]
["","","","Šírka","mm","950"]
["","","","Hĺbka","mm","950"]
["","Hmotnosť","","","kg","10.3"]
["Dekoračný panel 2","Model","","","","BYCQ140D7GW1 – Samočistiaci panel"]
["","Farba","","","","Snehobiela (RAL 9010)"]
["","Vonkajšie rozmery","","Výška","mm","130"]
["","","","Šírka","mm","950"]
["","","","Hĺbka","mm","950"]
["","Hmotnosť","","","kg","10.3"]
["Dekoračný panel 3","Model","","","","BYCQ140D7W1W – Celý biely"]
["","Farba","","","","Snehobiela (RAL 9010)"]
["","Vonkajšie rozmery","","Výška","mm","50"]
["","","","Šírka","mm","950"]
["","","","Hĺbka","mm","950"]
["","Hmotnosť","","","kg","5.4"]
["Dekoračný panel 4","Model","","","","BYCQ140D7W1 – biely so sivými lamelami"]
["","Farba","","","","Snehobiela (RAL 9010)"]
["","Vonkajšie rozmery","","Výška","mm","950"]
["","","","Šírka","mm","950"]
["","","","Hĺbka","mm","50"]
["","Hmotnosť","","","kg","5.4"]
["Riadiace systémy","Infrared remote control","","","","BRC7FA532F"]
["Riadiace systémy","Káblový diaľkový ovládač","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Štandardné príslušenstvo","Installation manual","","","","Installation manual"]
["","Washer for hanger bracket","","","","Washer for hanger bracket"]
["","Operation manual","","","","Operation manual"]
["","Clamp for drain hose","","","","Clamp for drain hose"]
["","Clamps","","","","Clamps"]
["","Drain hose","","","","Drain hose"]
["","Drain sealing pad","","","","Drain sealing pad"]
["","Installation guide","","","","Installation guide"]
["","Insulation for fitting","","","","2"]
["","Screws","","","","Screws"]
["","Sealing pads","","","","4"]
["Napájanie","Názov","","","","VE"]
["","Fáza","","","","1~"]
["Zdroj napájania","Zdroj napájania-=-Frekvencia","","Frekvencia","","50"]
["","Zdroj napájania-=-Napätie","","Napätie","","220-240"]