{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B / RQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125B8V3B9 / RQ125B8W1B"]
["Chladiaci výkon","Men.","","kW","12.5 (6)"]
["Pripojenia potrubí","Kvapalina","OD","mm","9.52"]
["","Plyn","OD","mm","15.9"]
["","Vypúšťanie","OD","mm","26"]
["Nominálna účinnosť","EER","","","2.61"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh","2,395"]
["","COP","","","3.24"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","D"]
["","","Vykurovanie","","C"]
["Vykurovací výkon","Men.","","kW","14.6 (7)"]
["Poznámky","","","","(1) - Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti a akustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku."]
["","","","","(2) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku."]
["","","","","(3) - Hodnoty hluku sa merajú v čiastočne bezodrazovej miestnosti."]
["","","","","(4) - Kapacita ohrievania sa vzťahuje len na kombináciu s vonkajšou jednotkou čerpadla ohrievania"]
["","","","","(5) - V prípade vypúšťacieho potrubia pre vonkajšiu jednotku je potrebná (voliteľne) súprava vypúšťacieho potrubia."]
["","","","","(6) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","(7) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","(8) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž"]