{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FDQ125B8V3B9","FDQ200B8V3B9","FDQ250B8V3B9"]
["Chladiaci výkon","Celkový výkon","","Men.","kW","","20.0","24.1"]
["Vykurovací výkon","Total capacity","","Nom.","kW","","23.0","26.4"]
["Opláštenie","Farba","","","","Bez náteru","Bez náteru","Bez náteru"]
["","Materiál","","","","Pozinkovaná oceľ","Pozinkovaná oceľ","Pozinkovaná oceľ"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","350","450","450"]
["","","","Šírka","mm","1,400","1,400","1,400"]
["","","","Hĺbka","mm","662","900","900"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","59.0","89.0","94.0"]
["Požadovaný priestor pod stropom >","mm","","","","350","450","450"]
["Ventilátor","Prietok vzduchu","Chladenie","Men.","m³/min","43.0"]
["","","","Stredný","m³/min","","69.0","89.0"]
["","","Kúrenie","Men.","m³/min","43.0"]
["","","","Stredný","m³/min","","69.0","89.0"]
["","Externý statický tlak","","Vysoký","Pa","150","250","250"]
["","","","Nom. ot.","Pa","150","250","250"]
["","","","Nízky","Pa","150","250","250"]
["Sound power level","Chladenie","","","dBA","75.0","81.0","82.0"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Vysoké","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["","Kúrenie","","Nízka","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["Pripojenia potrubí","Kvapalina","","OD","mm","9.52","9.52","12.70"]
["","Plyn","","OD","mm","15.9","22.2","22.2"]
["","Vypúšťanie","","","","","OD Ø25.0","OD Ø25.0"]
["Riadiace systémy","Káblový diaľkový ovládač","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Štandardné príslušenstvo","Návod na montáž a prevádzku","","","","1","1","1"]
["Power supply","Názov","","","","V3","V3","V3"]
["","Fáza","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","230","230 +/-10%","230 +/-10%"]
["Poznámky","","","","","(1) - Zvukové hodnoty boli merané v poloodrazovej miestnosti s korekciami.","(1) - Zvukové hodnoty boli merané v poloodrazovej miestnosti s korekciami.","(1) - Zvukové hodnoty boli merané v poloodrazovej miestnosti s korekciami."]
["","","","","","(2) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky.","(2) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky.","(2) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky."]
["","","","","","(3) - Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti a akustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku.","(3) - Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti a akustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku.","(3) - Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti a akustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku."]
["","","","","","(4) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku."]
["","","","","","(5) - Podrobnosti si, prosím, pozrite v nákrese zapojenia, na štítku s názvom a v inštalačnej príručke.","(5) - Podrobnosti si, prosím, pozrite v nákrese zapojenia, na štítku s názvom a v inštalačnej príručke.","(5) - Podrobnosti si, prosím, pozrite v nákrese zapojenia, na štítku s názvom a v inštalačnej príručke."]