{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7V1B","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7Y1B","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7Y1B9"]
["Chladiaci výkon","Men.","","kW","12.0","12.0 (3)","12.0"]
["Chladenie","SEER","","","4.35","4.35 (6)","4.35"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/rok","965.517","","965.517"]
["","Výkon","P návrh","kW","12.00","","12.00"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","C","","C"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","Výkon","P návrh","kW","7.60","","7.60"]
["","SCOP/A","","","3.81","3.81 (6)","3.81"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","A","","A"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/rok","2,791","","2,791"]
["Nominálna účinnosť","Ročná spotreba energie","","kWh","1,870","1,870","1,600"]
["","EER","","","3.21","3.21","3.21"]
["","COP","","","3.51","3.51","3.51"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","A","A","A"]
["","","Vykurovanie","","B","B","B"]
["Vykurovací výkon","Men.","","kW","13.5","13.5 (4)","13.5"]
["Poznámky","","","","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky)","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ"]
["","","","","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(2) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť)","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž"]
["","","","","","(3) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","","(4) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","","(5) - Ročná spotreba energie je podľa Smernice o energetickom označení 2002/31/ES"]
["","","","","","(6) - Hodnoty SEER a SCOP sú podľa normy EN 14825"]
["","","","","","(7) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž"]