{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RXS-L3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B / RXS25L3V1B","FDXM35F3V1B / RXS35L3V1B"]
["Chladiaci výkon","Men.","","kW","2.40","3.40"]
["Pripojenia potrubí","Kvapalný","OD","mm","6.35","6.35"]
["","Plyn","OD","mm","9.50","9.50"]
["","Vypúšťanie","OD","mm","VP20 (Externý priemer 26, Interný priemer 20)","VP20 (Externý priemer 26, Interný priemer 20)"]
["Chladenie","SEER","","","5.63","5.21"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/rok","149","228"]
["","Výkon","P návrh","kW","2.40","3.40"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","A+","A"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","Výkon","P návrh","kW","2.60","2.90"]
["","SCOP/A","","","4.24","3.88"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","A+","A"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/rok","858","1,047"]
["Nominálna účinnosť","Annual energy consumption","","kWh","321","574"]
["","EER","","","3.74","2.96"]
["","COP","","","4.00","3.48"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","A","B"]
["","","Vykurovanie","","A","A"]
["Vykurovací výkon","Men.","","kW","3.20","4.00"]
["Poznámky","","","","(1) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(1) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;"]
["","","","","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m."]
["","","","","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese"]
["","","","","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch"]