{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG71M7Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG71M7Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG71M7Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG100M7Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG100M7Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG100M7Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG100M7Y1B"]
["Chladiaci výkon","Men.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["Chladenie priestoru","Ročná spotreba energie","","kWh/a","377","380","","423","379","387","416"]
["","Výkon","P návrh","kW","6.80","6.80","","9.50","9.50","9.50","9.50"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","Výkon","P návrh","kW","4.70","4.70","","7.80","7.80","7.80","7.80"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","1,537","1,589","","2,540","2,324","2,421","2,438"]
["Vykurovací výkon","Men.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Chladenie priestoru","SEER","","","6.32","6.27","","7.86","8.77","8.60","8.00"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","A++","A++","","A++","A+++","A+++","A++"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","SCOP/A","","","4.28","4.14","","4.30","4.70","4.51","4.48"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","A+","A+","","A+","A++","A+","A+"]
["Poznámky","","","","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m","(1) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","","(1) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","","(1) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;"]
["","","","","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m."]
["Vonkajšia jednotka","","","","","","RZAG71M7Y1B"]
["Chladiaci výkon","Men.","","kW","","","6.80"]
["Vykurovací výkon","Men.","","kW","","","7.50"]
["Chladenie","Trieda energetickej účinnosti","","","","","A++"]
["","Výkon","P návrh","kW","","","6.80"]
["","SEER","","","","","7.12"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","","","334"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","Trieda energetickej účinnosti","","","","","A+"]
["","Výkon","P návrh","kW","","","4.70"]
["","SCOP/A","","","","","4.43"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","","","1485"]
["Rozsah energetickej účinnosti","","","","","","A+++ ~ D"]