{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQSG71L3V1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQSG100L9V1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQSG100L9V1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQSG125L9V1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQSG125L9V1B","FDXM60F3V1B / FDXM60F3V1B / RZQSG125L9V1B"]
["Space cooling","Ročná spotreba energie","","kWh/rok","467","652","693","875","875","875"]
["","Výkon","P návrh","kW","6.80","9.50","9.50","12.0","12.0","12.0"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","Výkon","P návrh","kW","6.00","7.60","7.10","7.60","7.60","7.60"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/rok","2,211","2,800","2,616","2,800","2,800","2,800"]
["Space cooling","SEER","","","5.10","5.10","4.80","4.80","4.80","4.80"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","A","A","B","B","B","B"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","A","A","A","A","A","A"]
["Poznámky","","","","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","(3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ"]