{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXS-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXS25F2VEB","FDXS35F2VEB","FDXS60F2VEB"]
["Hladina akustického tlaku","Kúrenie","Vysoké","dBA","35","35","38"]
["","","Stredný","dBA","33","33","36"]
["","","Nízka","dBA","27","27","30"]
["","Chladenie","Medium","dBA","33","33","35"]
["","","Nízka","dBA","27","27","30"]
["","","Vysoké","dBA","35","35","38"]
["Štandardné príslušenstvo","Návod na montáž","","","1","1","1"]
["","Návod na prevádzku","","","1","1","1"]
["","Izolácia príslušenstva","","","1","1","1"]
["","Tesniaca podložka","","","1","1","1"]
["","Kovová svorka","","","1","1","1"]
["","Vypúšťacia hadica","","","1","1","1"]
["","Podložka pre držiak ramena","","","8","8","8"]
["","Tesniaci materiál","","","2","2","2"]
["","Svorky","","","6","6","6"]
["","Upevňovacia doska podložky","","","4","4","4"]
["","Skrutky na príruby potrubia","","","1","1","1"]
["","Vzduchový filter","","","1","1","1"]
["Pripojenia potrubia","Liquid","OD","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Plyn","OD","mm","9.50","9.50","12.7"]
["","Vypúšťanie","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Príkon","Chladenie","Men.","kW","0.036","0.036","0.060"]
["","Kúrenie","Men.","kW","0.036","0.036","0.060"]
["Sound power level","Chladenie","","dBA","53","53","56"]
["","Vykurovanie","","dBA","53","53","56"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","Šírka","mm","750","750","1,150"]
["","","Hĺbka","mm","620","620","620"]
["","","Výška","mm","200","200","200"]
["Hmotnosť","Jednotka","","kg","21.0","21.0","30.0"]
["Ventilátor","Atmosférický tlak vonkajšieho prostredia","Nom. ot.","Pa","30","30","40"]
["Power supply","Fáza","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Name","","","VE","VE","VE"]
["","Napätie","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Poznámky","","","","(1) - Prevádzkový hluk je zapríčinený zadným nasávacím vstupom a ESP 40 Pa. Hladina prevádzkového hluku pri nasávacom otvore v spodnej časti: (prevádzková hlučnosť pri zadnom vstupe nasávania) +5 dB. Ak sa však vykoná inštalácia, pri ktorej dôjde k zníženiu ESP, môže sa zvýšiť o 5 a viac dB.","(1) - Prevádzkový hluk je zapríčinený zadným nasávacím vstupom a ESP 40 Pa. Hladina prevádzkového hluku pri nasávacom otvore v spodnej časti: (prevádzková hlučnosť pri zadnom vstupe nasávania) +5 dB. Ak sa však vykoná inštalácia, pri ktorej dôjde k zníženiu ESP, môže sa zvýšiť o 5 a viac dB.","(1) - Prevádzkový hluk je zapríčinený zadným nasávacím vstupom a ESP 40 Pa. Hladina prevádzkového hluku pri nasávacom otvore v spodnej časti: (prevádzková hlučnosť pri zadnom vstupe nasávania) +5 dB. Ak sa však vykoná inštalácia, pri ktorej dôjde k zníženiu ESP, môže sa zvýšiť o 5 a viac dB."]
["","","","","(2) - Pri spojení s viacsystémovou vonkajšou jednotkou si preštudujte technické údaje viacsystémovej vonkajšej jednotky, ktorú chcete pripojiť.","(2) - Pri spojení s viacsystémovou vonkajšou jednotkou si preštudujte technické údaje viacsystémovej vonkajšej jednotky, ktorú chcete pripojiť.","(2) - Pri spojení s viacsystémovou vonkajšou jednotkou si preštudujte technické údaje viacsystémovej vonkajšej jednotky, ktorú chcete pripojiť."]