{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":7,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A9 / RZA-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA60A2VEB9 / FFA60A2VEB9 / FFA60A2VEB9 / RZA200D7Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZA200D7Y1B","FFA60A2VEB9 / FFA60A2VEB9 / FFA60A2VEB9 / FFA60A2VEB9 / RZA250D7Y1B"]
["Chladiaci výkon","Men.","","kW","19.0 (1)","19.0 (1)","22.0 (1)"]
["Space cooling","SEER","","","6.10","6.79","6.10"]
["","ηs, c","","%","241","","241"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","1,869","1,679","2,164"]
["","Výkon","P návrh","kW","19.0","19.0","22.0"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","Výkon","P návrh","kW","11.2","11.2","12.1"]
["","SCOP/A","","","4.10","3.90","4.10"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","3,825","4,021","4,132"]
["","ηs, h","","%","161","","161"]
["Vykurovací výkon","Men.","","kW","22.4 (2)","22.4 (2)","24.0 (2)"]
["Poznámky","","","","(1) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(1) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(1) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;"]
["","","","","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m."]