{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFQ-B9V / RXS-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFQ25B9V1B / RXS25K2V1B","FFQ25B9V1B / RXS25K3V1B","FFQ35B9V1B / RXS35K2V1B","FFQ50B9V1B / RXS50K2V1B"]
["Chladiaci výkon","Men.","","kW","2.50 (3)","2.50 (3)","3.4 (3)","4.7 (3)"]
["Pripojenia potrubí","Kvapalina","OD","mm","","","6.35","6.35"]
["","Plyn","OD","mm","","","9.5","12.7"]
["","Vypúšťanie","OD","mm","","","VP20 (Externý priemer 26, Interný priemer 20)","VP20 (Externý priemer 26, Interný priemer 20)"]
["Nominálna účinnosť","Ročná spotreba energie","","kWh","365","365","650","900"]
["","EER","","","3.43","3.43","2.62","2.61"]
["","COP","","","3.48","3.48","2.81","2.81"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","A","A","D","D"]
["","","Vykurovanie","","B","B","D","D"]
["Vykurovací výkon","Men.","","kW","3.20 (4)","3.20 (4)","4.5 (4)","5.5 (4)"]
["Poznámky","","","","(1) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť)","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ"]
["","","","","(2) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky)","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž"]
["","","","","(3) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","(4) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","(5) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž"]