{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C / RQ-BV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ71CAVEB / RQ71B8V3B","FHQ100CAVEB / RQ100B8V3B"]
["Chladiaci výkon","Men.","","kW","7.1 (3)","9.8 (3)"]
["Pripojenia potrubia","Kvapalina","OD","mm","9.52","9.52"]
["","Plyn","OD","mm","15.9","15.9"]
["","Drain","OD","mm","26","26"]
["Nominálna účinnosť","EER","","","2.63","2.61"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh","1,350","1,875"]
["","COP","","","2.81","2.71"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","D","D"]
["","","Vykurovanie","","D","E"]
["Vykurovací výkon","Men.","","kW","8.0 (4)","11.2 (4)"]
["Poznámky","","","","(1) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť)","(1) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť)"]
["","","","","(2) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky)","(2) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky)"]
["","","","","(3) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m (horizontálne); úrovňového rozdielu: 0m","(3) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m (horizontálne); úrovňového rozdielu: 0m"]
["","","","","(4) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m","(4) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","(5) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(5) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž"]