{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":22,"n_cols":14,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTX-K / RX-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTX20KV1B / RX20K5V1B","FTX25KV1B / RX25K2V1B","FTX25KV1B / RX25K5V1B","FTX35KV1B / RX35K2V1B","FTX35KV1B / RX35K5V1B","FTX50K2V1B / RX50K2V1B","FTX50KV1B / RX50KV1B","FTX60KV1B / RX60KV1B","FTX60K2V1B / RX60K2V1B","FTX71K2V1B / RX71K2V1B"]
["Chladiaci výkon","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.7","1.7","1.7","1.7","2.3"]
["","Max.","","kW","2.6","3.0","3.0","4.0","4.0","6.0","6.0","7.0","7.0","7.3"]
["","Men.","","kW","2.0 (2)","2.5 (2)","2.5 (2)","3.5 (2)","3.5 (2)","5.0","5.0 (2)","6.0 (2)","6.0","7.1"]
["Pripojenia potrubí","Kvapalný","OD","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","","6.35","6.35"]
["","Plyn","OD","mm","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","","12.7","12.7"]
["","Drain","OD","mm","18","18","18","18","18","","16","16"]
["Nominálna účinnosť","Annual energy consumption","","kWh","251","331","331","510","510","698","698","822","822","1,360"]
["","EER","","","3.98 (1)","3.78 (1)","3.78 (1)","3.4 (1)","3.4 (1)","3.58","3.58 (1)","3.65 (1)","3.65","2.61"]
["","COP","","","4.77 (1)","4.36 (1)","4.36 (1)","4.0 (1)","4.0 (1)","3.80","3.80 (1)","3.63 (1)","3.63","3.19"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","A","A","A","A","A","","A","A"]
["","","Vykurovanie","","A","A","A","A","A","","A","A"]
["Vykurovací výkon","Men.","","kW","2.5 (2)","3.0 (2)","3.0 (2)","4.0 (2)","4.0 (2)","6.0","6.0 (2)","7.0 (2)","7.0","8.2"]
["","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.7","1.7","1.7","1.7","2.3"]
["","Max.","","kW","3.5","4.0","4.0","4.8","4.8","7.7","7.7","8.0","8.0","9.0"]
["Poznámky","","","","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(1) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;"]
["","","","","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m."]